Описание объекта закупки

(Техническое задание)

**Объект закупки**: Поставка в 2024 году телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / КТРУ  | Наименование Товара / Номер вида (ТСР)\* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во(шт.) |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (ПРТС), включая смартфоны 26.30.22.110 / Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом 26.30.22.110-00000001 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом19-01-01-2 | Тип корпуса классический (моноблок) \*\* | цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга |  | 520 |
| Поддерживаемые стандарты | 4G (LTE)  |  |
| GSM 900/1800/1900 |  |
| Возможность подключения к беспроводной сети(Wi-Fi точка доступа) | да |  |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | да |  |
| Встроенные функции | виброзвонок |  |
| видеокамера с автофокусом |  |
| вспышка/подсветка |  |
| голосовое управление |  |
| датчик приближения |  |
| распознавание речи |  |
| русифицированное меню |  |
| русский синтезатор речи |  |
| система позиционирования и навигации:GPS/Глонасс-приемник |  |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке  | да |  |
| Возможность автоматического поворота экрана  | да |  |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя)\*\* | да |  |
| Наличие слота для установки карты памяти | да |  |
| Наличие зарядного устройства  | да |  |
| Диагональ дисплея\*\* |  | не менее 5,5 дюймов |
| Количество ядер процессора  |  | ≥ 8 штук |
| Объем оперативной памяти |  | ≥ 4 и < 8Гб |
| Объем встроенной памяти\*\* |  | не менее 32 Гб |
| Число пикселей основной камеры\*\* |  | не менее 12 Мпикс |
| Число пикселей фронтальной камеры\*\* |  | не менее 5 Мпикс |
| Ёмкость аккумуляторной батареи\*\* |  | не менее 3000 mAh |
| Сенсорный экран\*\*  |  | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED |
| 2 | Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (ПРТС), включая смартфоны 26.30.22.110 / Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом 26.30.22.110-00000001 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом19-01-01-2 | Тип корпуса классический (моноблок) \*\* | цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга |  | 17 |
| Поддерживаемые стандарты | 4G (LTE)  |  |
| GSM 900/1800/1900 |  |
| Возможность подключения к беспроводной сети(Wi-Fi точка доступа) | да |  |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | да |  |
| Встроенные функции | виброзвонок |  |
| видеокамера с автофокусом |  |
| вспышка/подсветка |  |
| голосовое управление |  |
| датчик приближения |  |
| распознавание речи |  |
| русифицированное меню |  |
| русский синтезатор речи |  |
| система позиционирования и навигации:GPS/Глонасс-приемник |  |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке  | да |  |
| Возможность автоматического поворота экрана  | да |  |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя)\*\* | да |  |
| Наличие слота для установки карты памяти | да |  |
| Наличие зарядного устройства  | да |  |
| Диагональ дисплея\*\* |  | не менее 5,5 дюймов |
| Количество ядер процессора  |  | ≥ 8 штук |
| Объем оперативной памяти |  | ≥ 4 и < 8Гб |
| Объем встроенной памяти\*\* |  | не менее 32 Гб |
| Число пикселей основной камеры\*\* |  | не менее 12 Мпикс |
| Число пикселей фронтальной камеры\*\* |  | не менее 5 Мпикс |
|  |  |  | Ёмкость аккумуляторной батареи\*\* |  | не менее 3000 mAh |  |
| Сенсорный экран\*\*  |  | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED |
| **ИТОГО:** | **537** |

**\***Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

\*\*Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: функциональные, технические и качественные характеристики товаров обусловлены потребностью Заказчика.

**Гарантии качества**

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

**Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара**

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

**Срок поставки Товара**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 22 ноября 2024 года.

**Место поставки Товара**

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации **(Челябинская область)** право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".