**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Соответствие характеристикам** |
| 1 | Кресло-коляска  с ручным приводом  с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела,  в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | Описание | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании имеет возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. | | Штука | 35 |
| Рама коляски | изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию | |
| Покрытие рамы кресла-коляски | должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям | |
| Конструкция кресла-коляски | выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. | |
| Обивка спинки и сиденья | съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке | |
| Спинка сиденья | регулируется по углу наклона и высоте, в оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. | |
| Сиденье | Регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом, регулируется по углу наклона.  Сиденье оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья регулируемая в зависимости от длины бедра. | |
| Подножка | регулируется по углу наклона до горизонтального положения, оснащена единой опорой для стоп | |
| Опора подножки | оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. | |
| Поворотные колеса | пневматические/цельнолитые покрышки | |
| Диаметр поворотных колес | не менее 170 и не более 240 | миллиметр |
| Вилки поворотных колес | оснащены механизмом фиксации положения колеса. | |
| Задние колеса | съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки, оснащены единым/раздельным стояночным тормозом | |
| Диаметр задних колес | не менее 210 и не более 290 | миллиметр |
| Оснащение амортизаторами | задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски | |
| Ширина сиденья | регулируется в диапазоне от не менее 230 и до не более 440 | миллиметр |
| Глубина сиденья | регулируется в диапазоне от не менее 230 и до не более 440 | миллиметр |
| Высота спинки | регулируется в диапазоне от не менее 430 и до не более 780 | миллиметр |
| Высота подлокотников | регулируется в диапазоне от не менее 130 до не более 270 | миллиметр |
| Длина подножки | регулируется в диапазоне от не менее 120 и до не более 450 | миллиметр |
| Угол наклона спинки | регулируется не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | градус |
| Угол наклона сиденья | регулируется в диапазоне не менее 20° | градус |
| Габаритная ширина кресла-коляски | не более 690 | миллиметр |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | не более 29 | килограмм |
| В комплект поставки кресла-коляски входит | - столик;  - поясничный валик;  - набор инструментов (при наличии);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | |
| Срок службы  (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | не менее 6 лет | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | Наличие |
| Соответствие | ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3,4),  ГОСТ Р 58522-2019,  ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015,  ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015,  ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015,  ГОСТ Р 51083-2021 | да |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела,  в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | Описание | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании имеет возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. | | Штука | 45 |
| Рама коляски | изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. | |
| Покрытие рамы кресла-коляски | обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям | |
| Конструкция кресла-коляски | выполнена в виде рамы-шасси и стульчика | |
| Обивка спинки и сиденья | съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке | |
| Спинка сиденья | регулируется по углу наклона и высоте, в оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища | |
| Сиденье | регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом, регулируется по углу наклона.  Сиденье оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья регулируемая в зависимости от длины бедра. | |
| Подножка | регулируется по углу наклона до горизонтального положения, оснащена единой опорой для стоп | |
| Опора подножки | оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени | |
| Поворотные колеса | пневматические/цельнолитые покрышки | |
| Диаметр поворотных колес | не менее 170 и не более 240 | миллиметр |
| Вилки поворотных колес | оснащены механизмом фиксации положения колеса | |
| Задние колеса | съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки, оснащены единым/раздельным стояночным тормозом | |
| Диаметр задних колес | не менее 210 и не более 290 | миллиметр |
| Оснащение амортизаторами | задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски |  |
| Ширина сиденья | регулируется в диапазоне от не менее 230 и до не более 440 | миллиметр |
| Глубина сиденья | регулируется в диапазоне от не менее 230 и до не более 440 | миллиметр |
| Высота спинки | регулируется в диапазоне от не менее 430 и до не более 780 | миллиметр |
| Высота подлокотников | регулируется в диапазоне от не менее 130 до не более 270 | миллиметр |
| Длина подножки | регулируется в диапазоне от не менее 120 и до не более 450 | миллиметр |
| Угол наклона спинки | регулируется не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | градус |
| Угол наклона сиденья | регулируется в диапазоне не менее 20° | градус |
| Габаритная ширина кресла-коляски | не более 690 | миллиметр |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | не более 29 | килограмм |
| В комплект поставки кресла-коляски входит | - капюшон;  - поясничный валик;  - набор инструментов (при наличии);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | |
| Срок службы  (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | не менее 4 лет | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | Наличие |
| Соответствие | ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3,4),  ГОСТ Р 58522-2019,  ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015,  ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015,  ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015,  ГОСТ Р 51083-2021 | |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара.*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

*- «****или****» - участником закупки должно быть представлено конкретное значение по своему выбору;*

*-* ***«не менее X»****- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики;*

*-* ***«не более X»****- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или меньше установленного значением характеристики;*

***- «не менее X» «не более Y»*** *значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше* ***X****, но равно или меньше* ***Y****;*

*-* ***«от»*** *подразумевается, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений, а значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики.*

*-* ***«до»*** *подразумевается, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений, а значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или меньше установленного значением характеристики.*

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***

***\*Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.***