|  |
| --- |
| Приложение №1 к ИзвещениюОписание объекта закупкиПоставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом в целях социального обеспечения граждан |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом19-01-01 | 26.30.22.110 / 26.30.22.110-00000001 | 400 | шт | Встроенные функции | качественная | Русский синтезатор речиВидеокамера с автофокусомСистема позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемникРусифицированное менюВспышка/подсветкаВиброзвонокДатчик приближенияГолосовое управлениеРаспознавание речи |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
| Наличие слота для установки карты памяти | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fiточка доступа) | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Возможность автоматического поворота экрана | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Наличие зарядного устройства | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Объем оперативной памяти | количественнвя | ≥ | 4 | < | 8 | Гбайт | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество ядер процессора | количественная | ≥ | 8 |  |  | шт | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Поддерживаемые стандарты | качественная | 4G (LTE)GSM 900/1800/1900 |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
| Тип корпуса классический (моноблок) | качественная | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не смещаются относительно друг друга. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диагональ дисплея | количественная | ≥ | 5,5 |  |  | дюйм | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Объем встроенной памяти | количественная | ≥ | 32 |  |  | Гбайт | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Число пикселей основной видеокамеры | количественная | ≥ | 12 |  |  | Мпиксель | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Число пикселей фронтальной видеокамеры | количественная | ≥ | 5 |  |  | Мпиксель | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, mAh | количественная | ≥ | 3000 |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Сенсорный экран | качественная | IPSSuper IPS+HD Super AMOLED |  | УЗ указывает только одно значение хар-ки |

Устройства отвечают требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств осуществляются с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Товар новый, не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.