Приложение № 1 к извещению

ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии (далее – Заказчик), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.   
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", устанавливает для всех участников закупки, без предоставления кому-либо приоритета, единые требования, связанные с определением соответствия выполняемых работпотребностям Заказчика, не менее тех параметров, установленных (указанных) в описании объекта закупки.

В иных случаях, в связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании и законодательстве Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обеспечений и терминологий, настоящее описание закупки, в целях закупки работ, соответствующих потребностям Заказчика, содержит иные (общепринятые) показатели, требования, условные обозначения и терминологии, которые применяются исполнителями услуг, являющихся предметом настоящей закупки.

Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

*В соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что характеристики и показатели отсутствуют в КТРУ для обеспечения соответствия закупаемых работ потребностям Заказчика – в описании объекта закупки использовались характеристики и показатели (потребительские, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные) работ, не предусмотренные КТРУ*.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание на выполнение работ по изготовлению специальной одежды в целях социального обеспечения граждан в 2025 году)**

**Наименование товара**

Специальная одежда – одежда, сконструированная и изготовленная с учетом функциональных возможностей и потребностей инвалида в комплекте с различными техническими вспомогательными средствами и использованием специальной фурнитуры, а также материалов со специфическими качествами.

В соответствии с ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия» к специальной одежде для инвалидов предъявляются следующие требования:

«Раздел 6. Технические требования.

«6.1.3 Одежда, в зависимости от медицинского (функционального) назначения, должна включать специальные детали и функциональные узлы или иметь специальную разъемную конструкцию.

К специальным деталям относятся:

- подвижные детали (клапаны, паты, бретели и др.);

- фиксирующие детали (специальные застежки, ремни, манжеты, шнуры и др.);

- гигиенические детали (специальные прокладки, ластовицы и др.).»

«6.3 Требования к изготовлению

6.3.1 Одежду необходимо изготавливать для конкретного пользователя в соответствии с заказом.»

«Раздел 7. Требования безопасности

7.1 Одежду необходимо изготавливать из безопасных для здоровья пользователя материалов.»

Проведение работ по обеспечению инвалидов специальной одеждой осуществляется при наличии декларации о соответствии или сертификата соответствия либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к количественным и качественным характеристикам изделий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2/  КТРУ | Кол-во | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция  по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Ортопедические брюки | 14.12.30.170/  14.12.30.170-00000002 | Невозможно определить | Функциональные, технические и качественные характеристики | качественная | Брюки изготовлены по индивидуальным замерам и с учетом анатомо-функциональных особенностей инвалида.  Ортопедические брюки для инвалидов, пользующихся креслами-колясками свободны в области талии и бедер. В боковые швы вставлены разъемные молнии для облегчения удобства одевания. Пояс брюк собран на резинку и застегивается с помощью брючных крючков или пуговиц. У ортопедических брюк завышенная спинка, которая защищает спину пользователя кресла-коляски. Пройма брюк расширена для предоставления пользователю возможности использования подгузников. В области колен сделаны специальные выточки, которые обеспечивают комфорт пользователю при сидении. Накладные карманы расположены над уровнем колена. На задней части брюк находиться вытачки, что создает дополнительный объем для средств гигиены. Конструкция ортопедических брюк соответствует антропометрическим особенностям сидящего в кресло - коляске человека. | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | Ортопедические брюки | 14.12.30.170/  14.12.30.170-00000002 | Невозможно определить | Функциональные, технические и качественные характеристики | качественная | Брюки изготовлены по индивидуальным замерам и с учетом анатомо-функциональных особенностей инвалида.  Ортопедические брюки для инвалидов, пользующихся креслами-колясками свободны в области талии и бедер. В боковые швы вставлены разъемные молнии для облегчения удобства одевания. Пояс брюк собран на резинку и застегивается с помощью брючных крючков или пуговиц. У ортопедических брюк завышенная спинка, которая защищает спину пользователя кресла-коляски. Пройма брюк расширена для предоставления пользователю возможности использования подгузников. В области колен сделаны специальные выточки, которые обеспечивают комфорт пользователю при сидении. Накладные карманы расположены над уровнем колена. На задней части брюк находиться вытачки, что создает дополнительный объем для средств гигиены. Конструкция ортопедических брюк соответствует антропометрическим особенностям сидящего в кресло - коляске человека. | Значение хар-ки не может меняться |
| 3 | Спец. одежда для людей с ограниченными возможностями: куртка для использования в кресле- коляске | 14.12.30.170 | Невозможно определить | Функциональные, технические и качественные характеристики | качественная | Куртка на подкладке, стеганная, укороченная, универсальная. Особенности конструкции и узлов: полочка прямая, застежка на разъемную молнию, В движок молнии вставлено специальное устройство для удобства эксплуатации людям со спастикой или контрактурой рук. За счет укорочения полочки в сидячем положении куртка не упирается в ноги и не образует вздутий и складок. Спинка прямая, по отношению к полочке удлиненная в соответствии с физиологическими изменениями антропометрических размеров сидящего человека (позволяет закрыть поясничный отдел спины). Рукав втачной, в низ рукава вставлена манжета, но плотно примыкающая к руке для защиты от порывов ветра. Рекомендуемые ткани: ткань верха – водо- и воздухонепроницаемые ткани (лаке, плащевка); подкладка – вискоза, сатин. | Значение хар-ки не может меняться |
| 4 | Спец. одежда для людей с ограниченными возможностями: куртка для использования в кресле- коляске | 14.12.30.170 | Невозможно определить | Функциональные, технические и качественные характеристики | качественная | Куртка утепленная со съемной подкладкой, стеганная, укороченная, универсальная. Особенности конструкции и узлов: полочка прямая, застежка на разъемную молнию, В движок молнии вставлено специальное устройство для удобства эксплуатации людям со спастикой или контрактурой рук. За счет укорочения полочки в сидячем положении куртка не упирается в ноги и не образует вздутий и складок. Спинка прямая, по отношению к полочке удлиненная в соответствии с физиологическими изменениями антропометрических размеров сидящего человека (позволяет закрыть поясничный отдел спины). Рукав втачной, в низ рукава вставлена манжета, но плотно примыкающая к руке для защиты от порывов ветра. Рекомендуемые ткани: ткань верха – водо- и воздухонепроницаемые ткани (лаке, плащевка); подкладка – вискоза, сатин. | Значение хар-ки не может меняться |
| 5 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | 14.12.30.170/  14.12.30.170-00000001 | Невозможно определить | Функциональные, технические и качественные характеристики | качественная | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов c парной ампутацией верхних конечностей, зимний.  Комплект состоит из утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом и утепленных брюк/полукомбинезона (по выбору Получателя). Состав комплекта отвечает медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект одежды изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и имеет конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Комплект предназначен для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Комплект изготовлен по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки.  Брюки включают следующие функциональные элементы и функциональные узлы: подвижные детали (откидной клапан паты, бретели); фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры); приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли).  Пояс брюк регулируется по ширине с помощью эластичной ленты. Верх брюк изготовлен из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани.  Куртка имеет съемный утепленный жилет и капюшон и обеспечивает беспрепятственную работу функциональных узлов брюк. Куртка содержит следующие специальные элементы и функциональные узлы: специальная застежка специальный клапан для крепления капюшона.  Рукава куртки снабжены регулируемыми застежками или напульсниками с эластичными вставками (по выбору Получателя).  Верх куртки изготовлен из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани с грязеотталкивающей отделкой.  Комплект изготовлен из полиэфирных тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. После стирки изделие полностью сохранять свои теплозащитные свойства. | Значение хар-ки не может меняться |
| 6 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | 14.12.30.170/  14.12.30.170-00000001 | Невозможно определить | Функциональные, технические и качественные характеристики | качественная | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов c парной ампутацией верхних конечностей летний.  Состав комплекта отвечает медико-социальным показаниям инвалида и состоит из пиджака/куртки (по выбору Получателя), брюк, трусов и гигиенических прокладок. Все детали комплекта конструктивно взаимоподчинены друг другу.  Комплект одежды изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и имеет конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Комплект предназначен для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Комплект изготавливается по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки.  Пиджак/куртка (по выбору Получателя) снабжен(а) застежкой на контактной ленте «велкро». Внешний вид и конструкция пиджака/куртки обеспечивает беспрепятственную работу функциональных узлов брюк и скрывать наличие функциональных узлов.  Брюки включают следующие функциональные элементы и функциональные узлы: подвижные детали (откидной клапан паты, бретели); фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры); приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли); гигиенические элементы (4 шт.).  Брюки снабжены подкладкой и функциональным откидным клапаном сзади, специальными грузами в области боковых швов, гигиенической прокладкой по среднему шву и трусами с разрезом.  Трусы и гигиеническая прокладка (4 шт.) изготовлены из натуральной ткани. | Значение хар-ки не может меняться |

**Требования к упаковке**

Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке: «4.11.5. Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.»

**Требования к срокам и объему предоставления**

**гарантии качества работ**

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем и должен составлять 12 месяцев на ортопедические брюки, 12 месяцев на спец. одежду для людей с ограниченными возможностями: куртка для использования в кресле - коляске, 6 месяцев на комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Ремонт, обслуживание, устранение недостатков при обеспечении получателей специальной одеждой должно производиться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к месту и условиям выполнения работ**

Место выполнения работ: прием получателей (снятие мерок, примерка, подгонка, и т.д.), выдача готовых изделий осуществляется в пунктах выдачи, организованных исполнителем на территории Чувашской Республики, при необходимости – по месту жительства получателя. Изготовление изделий - по месту нахождения Исполнителя.

Срок изготовления изделия: в течение 25-ти дней с даты обращения Получателя к Исполнителю, исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки.

Срок обеспечения получателя: по 29 августа 2025 года включительно.

Срок действия государственного контракта: по 30 сентября 2025 года включительно.

**Требования к результатам работ**

Специальная одежда для инвалидов обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих.

Работы по обеспечению инвалидов специальной одеждой должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Срок пользования изделиями**

Срок пользования Изделием не может быть меньше срока пользования, установленного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».