**Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2024 году телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом для обеспечения инвалидов.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.

Телефонное устройство с текстовым выходом (аппарат телефонный мобильный) предназначено для приема звукового радиосигнала, несущего информацию и вывода в текстовом формате. Телефонное устройство с текстовым выходом рекомендуются к приобретению людям со значительно выраженными нарушениями слуха, при невозможности восприятия звукового сигнала.

Аппараты телефонные мобильные должны быть с батарейным питанием, предназначены для осуществления беспроводной связи (радиосвязи).

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

-ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

-ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Поставщик должен указать класс энергетической эффективности товара в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара".

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии с действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 51646-2021 «Средства телефонной связи реабилитационные для инвалидов по слуху и зрению. Классификация. Основные параметры», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

​

## Количество – 200 шт., в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | | | **Функциональные и технические характеристики изделий** | | | |
| **Наименование и код товара, по КТРУ** | **Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Кол-во** | **Наименование характеристик** | **Значение характеристик** | **Единица измерения характеристик** | **Примечание** |
| Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом  КОЗ – 01.28.19.01.01.02 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом  КТРУ 26.30.22.110-00000001 | штука | 200 | Тип корпуса классический (моноблок) | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга |  | ***значения показателей, которые не могут изменяться*** |
| Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие |  |
| Поддержка стандарта 4G/LTE интернет | Наличие |  |
| Wi-Fi точка доступа | Наличие |  |
| Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Наличие |  |
| Голосовое управление | Наличие |  |
| Распознавание речи | Наличие |  |
| Русский синтезатор речи | Наличие |  |
| Клавиатура с алфавитом на русском языке | Наличие |  |
| Система позиционирования и навигации:  GPS/Глонасс-приемник | Наличие |  |
| Видеокамера с автофокусом | Наличие |  |
| Встроенная вспышка/подсветка | Наличие |  |
| Датчик приближения | Наличие |  |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Наличие |  |
| Виброзвонок | Наличие |  |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие |  |
| Русифицированное меню | Наличие |  |
| Слот для установки карты памяти | Наличие |  |
| Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие |  |
| Диагональ дисплея | Не менее 5,5 | дюйм | ***минимальные значения показателей*** |
| Количество ядер процессора | Не менее 8 | ядер |
| Объем оперативной памяти | Не менее 4 | Гб |
| Объем встроенной памяти | Не менее 32 | Гб |
| Число пикселей основной видеокамеры | Не менее 12 | Мпикс |
| Число пикселей фронтальной видеокамеры | Не менее 5 | Мпикс |
| Ёмкость аккумуляторной батареи | Не менее 3000 | mAh |
| Сенсорный экран | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED | | ***требуется указать конкретный показатель*** |
| Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:  - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». | | | |

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

Слово «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные). Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными словами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Остальные характеристики, указанные заказчиком в таблице, не содержащие вышеуказанных слов или символов, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде."

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составлять на телефонных устройствах с текстовым выходом не менее 7 лет.

**Требования к порядку поставки товара**

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "31" октября 2024 года, поставка осуществляется по месту жительства получателя, либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны (если Товар имеет гарантийные талоны), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.