Приложение № 1

|  |
| --- |
| Техническое задание |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей 12-01-01 | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000001 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | **Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей (**летний). |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Описание объекта | качественная | Комплект летний состоит из пиджака и/или жакета, брюк, гигиенических элементов - 4 шт.Состав костюма отвечает медико-социальным показаниям инвалида. Все детали костюма конструктивно взаимоподчинены друг другу.Комплект изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и имеет конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы.Комплект предназначен для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц.Комплект изготавливается по индивидуальным замерам модельно-макетным методом, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки.Пиджак снабжен застежкой на контактную ленту «велкро».Верх пиджака изготавливается из 100% шерсти и/или полушерсти. Подкладка пиджака - 100 % вискоза. Внешний вид и конструкция пиджака обеспечивает беспрепятственную работу функциональных узлов брюк и скрывает наличие функциональных узлов.Брюки включают следующие функциональные элементы и функциональные узлы:Брюки снабжены подкладкой и функциональным откидным клапаном сзади, специальными грузами в области боковых швов, гигиенической прокладкой по среднему шву и трусами с разрезом. Верх брюк изготавливается из 100% шерсти и/или полушерсти. Подкладка брюк - 100 % вискоза.Трусы и гигиеническая прокладка изготавливаются из 100 % хлопка. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей12-01-01 | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000001 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | **Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей** (зимний). |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Описание объекта: | качественная | Комплект функционально-эстетической одежды зимний состоит из утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом и утепленных брюк и/или полукомбинезона.Состав костюма отвечает медико-социальным показаниям инвалида. Все детали костюма конструктивно взаимоподчинены друг другу.Комплект изготовлен с учетом анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и имеет конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Комплект предназначен для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц.Комплект изготовлен по индивидуальным замерам модельно-макетным методом, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки.Брюки включают следующие функциональные элементы и функциональные узлы:Пояс брюк регулируется по ширине с помощью эластичной ленты. Верх брюк изготавливается из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани.Подкладка брюк изготовлена из 100% вискозы. Утеплитель брюк изготовлен из 100% полиэфира, обеспечивающего возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до -25 градусов Цельсия (включительно) при количестве слоев не более двух.Куртка имеет съемный утепленный жилет и капюшон и обеспечивает беспрепятственную работу функциональных узлов брюк. Куртка содержит следующие специальные элементы и функциональные узлы:Рукава куртки снабжены регулируемыми застежками или напульсниками с эластичными вставками.Верх куртки изготовлен из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани с грязеотталкивающей отделкой. Утеплитель куртки изготовлен из 100% полиэфира, обеспечивающего возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до -25 градусов Цельсия (включительно) при количестве слоев не более двух. Верх съемного жилета изготовлен из 100% шерсти, подкладка – из 100% вискозы.Утеплитель жилета из 100% полиэфира.Комплект изготовлен из полиэфирных тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. После стирки изделие полностью сохраняет свои теплозащитные свойства. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 3 | Ортопедические брюки12-01-02 | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000002 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | **Ортопедические брюки** |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Описание объекта: | качественная | Ортопедические брюки предназначены для обеспечения самообслуживания инвалидов, использующих кресло-коляски и облегчения действий обслуживающих лиц.Ортопедические брюки универсальные, подходят как для мужчин, так и для женщин. Брюки за счет специального кроя обеспечивают комфорт и удобство инвалида при использовании в кресло-коляске. Ортопедические брюки изготавливаются с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей инвалида и имеют конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы:- свободные в области талии и бедер;- завышенная спинка для защиты спины;- расширенная пройма для возможности использования подгузников;- вытачки в области колен для комфортного сидения;- смещение бокового шва в сторону передней части;- открытая застежка с разъемными молниями по боковым швам;- пояс на эластичной ленте;- накладные карманы над уровнем колена.Верх брюк изготовлен из натуральных материалов, обеспечивающих защиту от дождя, грязи при использовании вне помещений, подкладка изготавливается из вискозы. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 4 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)12-01-03 | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000003 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | **Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)** |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Описание объекта: | качественная | Утепленные рукавицы обеспечивают круговую защиту кисти от механических повреждений. Рукавицы эффективно защищают большой палец и тыльную сторону ладони. На ладонях присутствуют усиления из натуральной кожи для повышения износостойкости, улучшения захвата и предотвращения проскальзывания. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 5 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)12-01-04 | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000004 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | **Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)** |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Описание объекта: | качественная | Шерстяной чехол на культю бедра предназначен для инвалидов, пользующихся малогабаритными кресло-колясками, после ампутации двух бедер. Шерстяной чехол изготавливается по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 6 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)12-01-05-1 | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000005 | б/о | Пара(2 шт.) | Наименование: | качественная | **Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)** |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Описание объекта: | качественная | Перчатки из натуральной кожи или трикотажа для получателей на протез верхней конечности с подкладкой или без нее, на все половозрастные группы.  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 7 | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)12-01-06-1 | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000006 | б/о | Пара(2 шт.) | Наименование: | качественная | **Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)** |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Описание объекта: | качественная | Перчатки из натуральной кожи для получателей на протезы верхней конечности, на все половозрастные группы. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 8 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности12-01-07-1 | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000007 | б/о | Пара(2 шт.) | Наименование: | качественная | **Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности** |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Описание объекта: | качественная | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности. Перчатки кожаные на деформированные кисти рук и на искусственные кисти протезов верхних конечностей. Перчатки весенне-осеннего и зимнего ассортимента из натуральной кожи, исполнение резинки на манжетах. Весенне-осенний ассортимент изделий и на протез изготовлены без подкладки, а зимний ассортимент-на подкладке из трикотажного полотна с утепленной тканевой подкладкой. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 9 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности12-01-08 | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000008 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | **Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности** |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Описание объекта: | качественная | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившийся верхней конечности изготавливается по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. |  | Значение хар-ки не может меняться |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

 Выполнение работ по обеспечению инвалидов специальной одеждой, осуществляется в соответствии ГОСТ ISO 10993-1-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации; ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» ГОСТ Р 54408-2021 **«**Одежда специальная для инвалидов общие технические условия» ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ Р 55639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования безопасности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.05.2021 N 444-ст).

**Требования к результатам работ**

 Работы по изготовлению специальной одеждой выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к упаковке**

Упаковка специальной одежды должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к гарантийному сроку выполненных работ**

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона. Начало сезона определяется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».