Приложение 1 к Извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**Поставка технических средств реабилитации - кресел-колясок в пользу граждан в целях их социального обеспечения[[1]](#footnote-2).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-3)** | **Позиция в каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ)[[3]](#footnote-4)** | **Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара[[4]](#footnote-5)** | **Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению Товара** | **Единица измерения** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения хар-ки** |
| 1 | **7-01-03**Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-03**Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней получателя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение получателя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с получателем в неподвижном состоянии.Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.Маркировка кресла-коляски должна содержать:- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);- адрес производителя;- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-коляски;- серийный номер данного кресла-коляски.- рекомендуемую максимальную массу получателя.Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара получателем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.Место поставки: Ивановская областьСрок поставки: срок поставки Товара в Ивановскую область: в течение 5 дней со дня заключения контракта.Срок поставки Товара Получателям: до «01» октября 2025 года. Поставка осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, – 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, а в случае обращения Получателя по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара - в день обращения Получателя.Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: который будет определен по результатам закупки для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.**Требования к пункту выдачи Товара.**Пункт выдачи должен быть организован в г. Иваново на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта в соответствии с п. 11.24. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».Пункт выдачи должен иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.Пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках, (СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), а также оснащен дополнительными информационными указателями (табло, стенды) и др. В целях безопасности участки пола на путях движения человека должны быть оснащены тактильно-контрастными предупреждающими указателями.Пункт выдачи должен быть оборудован камерами видеофиксации, которые будут вести видеозапись приема-передачи товара Получателям, а также телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта.Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения и, в том числе колясочниками, со свободным и бесплатным доступом Получателей.Поставка Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | да |  |  |
| 2. | **7-02-03** Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000004Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным рычажным приводом, складная | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-03**Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Да |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | нет |  |  |
| 3. | **7-02-04** Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-04**Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | Складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Да |  |  |
| 4. | **7-01-04**Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-04**Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Да |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 5. | **7-01-06**Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-06**Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | Складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Да |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | нет |  |  |
| 6. | **7-02-07**Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножки) прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-07**Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножки) прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | Складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Да |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 7. | **7-02-08**Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-08**Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 8. | **7-01-07**Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-07**Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |  | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 |  |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 |  |  |
| 5. Назначение | Комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 9. | **7-05-01**Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000040Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-05-01**Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | Нескладная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 51 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 65  и  ≤ 102 | килограмм |  |
| 5. Назначение | комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| 11. Фиксация туловища | Да |  |  |
| 10 | **7-01-05**Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-05** Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  | Штука |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 |  |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 |  |  |
| 5. Назначение | Комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Да |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 11 | **7-02-06**Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-06** Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |  | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 |  |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 |  |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Да |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  | Штука |
| 12 | **7-02-05**Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-05**Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |  |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 |  |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 |  |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Да |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 13 | **7-03-01**Кресло-коляска активного типа | - | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: **7-03-01** Кресло-коляска активного типа2. Назначение: для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием.3. Рама коляски: должна быть складная, изготовлена из алюминиевых (или из других легких сплавов) труб с порошковым напылением и иметь двойной, усиленный механизм складывания по вертикальной оси. 4. Конструкция кресла-коляски: должна предоставлять возможности регулировки:- подножек: по длине голени на не менее 125 мм;  -передние колеса должны быть регулируемые по вертикали не менее чем в 3-х положениях на 35 мм, должны быть оснащены цельнолитыми шинами;-задние колеса должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, регулируемые по вертикали и по горизонтали не менее чем в 5-ти положениях на 30 мм, и иметь возможность регулировки развала, должны быть оснащены пневматическими шинами;-вилка передних колес должна быть быстросъемной, регулируемой по углу наклона;- подлокотников: по вертикали;5. Оснащение и комплектация:- стояночные тормоза;- съемные ремни-упоры для икроножных мышц;- ручки для пассивного использования должны быть складные с кнопочной фиксацией;- опора для ног должна быть соединенная в единую подножку, складная;- подушки на сиденье и спинку должны быть съемные, изготовленные из материалов с повышенным воздухообменом;- система опорных ремней сидения и спинки должна быть изменяемой длины;- должны быть съемные мягкие боковые упоры для голени.6. Технические характеристики:- ширина сидения должна быть 360 мм, 380 мм, 410 мм, 430 мм, 460 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей получателя);- глубина сиденья должна быть не менее 350 мм- высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне 340-415 мм- вес коляски должен быть не более 16 кг.- грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. | Штука |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).*

После проведения закупки цена за единицу товара определяется путем снижения начальной (максимальной) цены за единицу товара пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта.

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»:**7-01-03** Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-03** Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-04** Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-01-04** Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-01-06** Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-07** Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножки) прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов), **7-02-08** Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-01-07** Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-05-01** Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-01-05** Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-06** Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-05** Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-03-01** Кресло-коляска активного типа [↑](#footnote-ref-2)
2. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. [↑](#footnote-ref-3)
3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#footnote-ref-4)
4. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#footnote-ref-5)