Приложение №1 описание объекта закупки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/  КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | | | | | | | Ед. измерения | Инструкция  по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | Видеоувеличитель 13-01-02 | 26.40.33.190/ 28.99.39.190-00000282 | 50 | шт. | Наименование: | качественная | Электронный ручной видеоувеличитель | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип: | качественная | Ручной | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Минимальный уровень увеличения | количественная |  | |  | ≤ | | 2 | |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Максимальный уровень увеличения, крат | количественная | ≥ | | 5 |  | |  | |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| \*Наличие экрана | качественная | да | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Размер диагонали экрана | качественная | ≥ 3 и <5 дюйм | | | | | | |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| \*Наличие подсветки | качественная | да | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Наличие складной или выдвижной ручки | качественная | да | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Наличие дополнительных функций 1 | качественная | автофокус | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Наличие дополнительных функций 2 | качественная | стоп кадр | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Наличие дополнительных функций 3 | качественная | хранение изображений | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Возможность регулировки | качественная | Яркость изображения | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Количество цветовых режимов | количественная | ≥ | | 4 |  | |  | | шт. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| \*Цветная HD камера | качественная | да | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | качественная | да | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Тип питания | качественная | От сети  От аккумулятора | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Максимальное время автономной работы от аккумулятора | количественная | ≥ | 2 | | |  | |  | час | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| \*Наличие сетевого адаптера в комплекте | качественная | да | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| \*Наличие чехла/сумки в комплекте | качественная | да | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения предназначены для чтения просто печатного текста инвалидам по зрению. Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения отвечают требованиям Перечня стандартов к техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень 1. ГОСТ Р 51075-2017, ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 51632-2021 (п. 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6.1, 4.7.14, 4.7.15, 4.8.16) | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |

\*Необходимость установления дополнительных характеристик обусловлена обязательством обеспечить социальную реабилитацию получателя технического средства реабилитации исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных Получателями индивидуальных программ реабилитации.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения предназначены для чтения просто печатного текста инвалидам по зрению. Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения отвечают требованиям Перечня стандартов к техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень 1. ГОСТ Р 51075-2017, ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 51632-2021 (п. 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6.1, 4.7.14, 4.7.15, 4.8.16).

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет 24 месяца.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателю по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда. или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.