**Описание объекта закупки**

**Выполняемые работы по изготовлению протезов должны соответствовать:**

- ГОСТ Р 51819-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»,

- ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний",

- ГОСТ Р 56138-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезы верхних конечностей. Технические требования»,

- ГОСТ Р 58267-2018 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация».

**Требования к результатам работ:**

Работы по обеспечению Получателей протезами следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к упаковке, маркировке и транспортировке изделий, являющихся результатом работ:**

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту хранения или использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделий: ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования", ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ОКПД2/КТРУ** | **Описание** | **Ед.изм.** |  |
| **1** | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти8-02-01 | 32.50.22.121 – Протезы внешние | Протез кисти рабочий, индивидуального изготовления, с обязательной примеркой. Предназначен для обеспечения действий пациентов по самообслуживанию; гильза кожаная, металлические шины, приемник для насадок, крепление индивидуальное, набор рабочих приспособлений, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | шт. |  |
| **2** | Протез плеча рабочий8-02-03 | 32.50.22.121 – Протезы внешние | Протез плеча рабочий, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой. Предназначен для обеспечения действий пациентов по самообслуживанию; гильза плеча кожаная, с металлической шиной, локтевой шарнир с рабочими приспособлениями, крепление ремнем, с насадками, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | шт. |  |
| **3** | Протез плеча косметический8-01-04 | 32.50.22.121 – Протезы внешние | Протез плеча косметический, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой. Предназначен при утрате эстетических параметров на уровне плеча; гильза плеча из акрилоновой смолы, модуль локтевого шарнира со ступенчатой фиксацией, кисть хлорвиниловая, крепление индивидуальное, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | шт. |  |
| **4** | Протез предплечья косметический8-01-03 | 32.50.22.121 – Протезы внешние | Протез предплечья косметический, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой. Предназначен при утрате эстетических параметров на уровне предплечья; гильза предплечья из акрилоновой смолы, гильза плеча или манжетка кожаные, кисть хлорвиниловая, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | шт. |  |
| **5** | Протез предплечья рабочий8-02-02 | 32.50.22.121 – Протезы внешние | Протез предплечья рабочий, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой. Предназначен для обеспечения действий пациентов по самообслуживанию; гильза предплечья кожаная с манжеткой на плечо, металлические шины, приемник для насадок, крепление плечевым ремнем, набор рабочих приспособлений, с насадками, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | шт. |  |
| **6** | Протез плеча активный (тяговый)8-03-03 | 32.50.22.121 – Протезы внешние | Протез плеча активный, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой. Предназначен для обеспечения действий пациентов по самообслуживанию, компенсации врожденных и ампутационных дефектов; гильза плеча из акрилоновой смолы, вкладной кожаный чехол или без него, модуль локтевого шарнира со ступенчатой фиксацией, сгибание в локте и раскрытие пальцев кисти активные, пассивная ротация кисти, кисть активная, оболочка латексная, крепление индивидуальное, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | шт. |  |
| **7** | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти8-01-02 | 32.50.22.121 – Протезы внешние | Протез кисти косметический, индивидуального изготовления, состоит из внутренней формообразующей и косметической оболочки, путем подгонки внутренней формообразующей в соответствии с показаниями, индивидуальной особенностью культи, методом механической обработки, для восполнения, геометрической формы здоровой кисти. Протез фиксируется на культе за счет конфигурации внутренней полости и косметической оболочки при помощи застежки-молнии. Косметическая оболочка изготавливается из ПВХ-пластизоля медицинского назначения, и по форме, цвету и структуре поверхности копирует руку человека. Пальцы наполнены вспененным силиконом с проволочным каркасом, позволяющим устанавливать на пальцах кисти желаемые углы сгибания. В комплект входят сменные кисти – не менее 4 шт. | шт. |  |
| **8** | Протез предплечья активный (тяговый)8-03-02 |  | Протез предплечья активный с тяговым управлением, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой. Предназначен для обеспечения действий пациентов по самообслуживанию, кисть функционально-косметическая, обеспечивающая сведение и разведение пальцев, оболочка косметическая. Индивидуальная гильза из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол с манжеткой. Крепление в виде ремня через плечо, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | шт. |  |

Выполнить работы и выдать Получателям изделия в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня обращения Получателя с направлением к Исполнителю, но не позднее 10.09.2025 года.

Выдача изделий Получателям начинается с 09.01.2025 г.

Выполнение работ производится по индивидуальным заказам Получателей.

Выполнение работ в части изготовления изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по согласованию с Получателем по месту нахождения и/или жительства Получателя либо в пункте выдачи по месту нахождения Заказчика.

Срок действия Контракта - с даты его заключения до выполнения полного объема обязательств, но не позднее 30.09.2025 года.