Приложение 1 к Извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**Выполнение работ по изготовлению и обеспечению получателей корсетами полужесткой фиксации в целях их социального обеспечения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Объект закупки* | *Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара* | | *Кол-во, (шт.)* |
|
| 1. | 8-09-23 Выполнение работ по изготовлению и обеспечению получателей корсетами полужесткой фиксации в целях их социального обеспечения (28) | 1.Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации  2. Описание: Корсет полужесткий грудопоясничный, предназначен при остеохондрозе, последствиях травм, врожденных аномалиях позвоночника и после оперативных вмешательств на позвоночнике. Снабжен моделируемыми ребрами жесткости. Обеспечивает полужесткую фиксацию грудопоясничного отдела позвоночника с целью создания максимального покоя, разгрузки пораженного сегмента, уменьшения внутридискового давления, снижения вероятности травматизации нервов и болевого синдрома. Примерка, подгонка корсета осуществляется индивидуально, исходя из медицинских показаний и антропометрических данных Получателя. | Работы по изготовлению и обеспечению получателей корсетами полужесткой фиксации в целях их социального обеспечения должны быть выполнены в соответствии с национальным стандартом РФ «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов» (ГОСТ Р 52877-2021).  Ортезирование заключается в компенсации частично или полностью утраченных функций опорно-двигательного аппарата с помощью дополнительных внешних устройств (ортезов), обеспечивающих выполнение этих функций. Состав работ по ортезированию и порядок их предоставления производятся в соответствии с пунктом 5.4.2 ГОСТ Р 52877-2021.  Ортез - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.  Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  Корсеты предназначены для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.  Все материалы, применяемые для изготовления ортезов, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении назначенным способом, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023.  Конструкция, гильзы, элементы крепления, косметические оболочки, материалы корсетов должны соответствовать п. 4.5, а также разделам 6.3 - 6.6 ГОСТ Р 57892-2017.  В соответствии с п. 6.2.3 ГОСТ Р 57892-2017 при непосредственном контакте с кожей потребителя изделие должно быть устойчиво к воздействию биологических жидкостей. В соответствии с п. 6.2.5 ГОСТ Р 57892-2017 металлические детали корсета функционально-корригирующего, а также отдельные металлические детали элементов крепления других изделий должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями  **Требования к упаковке, транспортировке, хранению.**  Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.  Хранение, транспортирование, маркировка и упаковка корсетов производится в соответствии с разделом 6.7 ГОСТ Р 57892-2017.  **Требования к месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ**  Выполнение работ по изготовлению и обеспечению получателей корсетами полужесткой фиксации в целях их социального обеспечения производится до «01» октября 2025 года.  Срок выполнения Работ со дня получения списков или обращения Получателя к Исполнителю по направлению Заказчика — не более 24 дней.  Место выполнения по изготовлению и обеспечению получателей корсетами полужесткой фиксации в целях их социального обеспечения – Российская Федерация. Обмеры (примерки) и выдача Результата работ, требующие присутствие Получателя, производятся в Ивановской области, место выполнения иных работ определяется Исполнителем самостоятельно.  Доставка готового изделия при необходимости по месту жительства Получателя.  **Сроки предоставления гарантии качества**  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет 7 месяцев. В течение этого срока Исполнитель производит замену и ремонт изделий бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта, осуществления замены результата Работ 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).  **Требования к пункту выдачи готового изделия**  Пункт выдачи должен быть организован в г. Иваново на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта в соответствии с п. 11.24. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.».  Пункт выдачи должен иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.  Пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения Получателей, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках, (СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), а также оснащен дополнительными информационными указателями (табло, стенды) и др. В целях безопасности участки пола на путях движения Получателей должны быть оснащены тактильно-контрастными предупреждающими указателями.  Пункт выдачи должен быть оборудован камерами видеофиксации, которые будут вести видеозапись приема-передачи товара Получателям, а также телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.  Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта.  Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения Получателями, в том числе Получателями-колясочниками, со свободным и бесплатным доступом.  Поставка Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00. | **600** |
| 2 | 8-09-23 Выполнение работ по изготовлению и обеспечению получателей корсетами полужесткой фиксации в целях их социального обеспечения (29) | Описание: Корсет полужесткой фиксации, грудопоясничный отдел позвоночника. Фиксирующий. Лечебно-профилактический. С элементами крепления. Снабжен моделируемыми ребрами жесткости. Обеспечивает полужесткую фиксацию грудопоясничного отдела позвоночника с целью создания максимального покоя, разгрузки пораженного сегмента, уменьшения внутридискового давления, снижения вероятности травматизации нервов и болевого синдрома. Примерка, подгонка корсета осуществляется индивидуально, исходя из медицинских показаний и антропометрических данных Получателя. | **16** |
| Итого: | | | | **616** |

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).*

В случае если в заявке Участника предлагаются к поставке два и более наименований изделий по одной позиции, Заказчик при заключении контракта определяет конкретное количество закупаемой продукции из предложенного Участником (победителем) ассортимента.

После проведения закупки цена за единицу работы определяется путем снижения начальной (максимальной) цены за единицу работы пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта.