**Описание объекта закупки**

**1. Наименование объекта закупки:** поставка автомобилей с адаптированными органами управления для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве.

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование Товара** | **Код по ОКПД2****Позиция по КТРУ** | **Характеристики товара** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Кол-во**  | **Ед. измерения** |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |  |
| **Тип характеристики (количественная)** | **Тип характеристики (качественная)** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Автомобиль, оборудованный специальными средствами управления (ручным управлением) для лиц с различными нарушениями функций (без правой ноги) | **ОКПД2: 29.10.59.390****КТРУ: нет****КОЗ\*:** **01.29.24.02.03** |  | Тип двигателя | Бензиновый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **2** | шт. |
|  | Трансмиссия (тип) | **автоматическая** |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочий объем двигателя |  | ≥ 1 500 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Специальные средства управления (ручное управление) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Экологический класс | Не ниже 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Расход топлива по смешанному ездовому циклу | Не менее 7,4 л/100км |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Автомобиль, оборудованный специальными средствами управления (ручным управлением) для лиц с различными нарушениями функций (без обеих ног) | **ОКПД2: 29.10.59.390****КТРУ: нет****КОЗ\*: 01.29.24.04.03** |  | Тип двигателя | Бензиновый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **2** | шт. |
|  | Трансмиссия (тип) | **автоматическая** |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочий объем двигателя |  | ≥ 1 500 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Специальные средства управления (ручное управление) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Экологический класс | Не ниже 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Расход топлива по смешанному ездовому циклу | Не менее 7,4 л/100км |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| ИТОГО |  | 4 | шт. |

*\* КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы Заказчика «Управление государственными закупками»*

В соответствии с п.15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 органы управления (ручное управление), адаптированные для лиц с ограниченными физическими возможностями:

- должны обеспечивать удобство доступа в салон транспортного средства и на рабочее место водителя;

- должны иметь возможность регулировки для индивидуальной адаптации под конкретного водителя;

- должны соответствовать требованиям Правил ЕЭК ООН N 12-03 и 21-01 в отношении травмобезопасности;

- не должны мешать друг другу при одновременном манипулировании несколькими органами управления при совершении управляющих воздействий;

- не должны препятствовать возможности управлять транспортным средством при помощи штатных органов управления (при наличии);

- не должны ухудшать доступность и удобство пользования другими органами управления транспортным средством.

- рабочий ход органов управления должен обеспечивать неизменность рабочей позы водителя при выполнении управляющих воздействий.

- привод органов управления должен обеспечивать надежную передачу и плавное изменение усилий без люфтов, заеданий и рывков и траекторию движения органов управления без заметных деформаций элементов и звеньев приводов.

Автомобили соответствуют Коду (29.10.59.390) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную

 стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть не ранее 2024 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (без правой ноги - 2 шт., без обеих ног - 2 шт.) должны быть оборудованы специальными средствами управления (ручное управление).

Специальные средства управления (ручное управление) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

**Требования к гарантийному сроку** товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:

 Поставщик гарантирует, что автомобиль, передаваемый Получателю, не имеет дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

 Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

Гарантия на специальные средства управления (ручное управление) составляет 6 (шесть) месяцев.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.

- **к гарантийному обслуживанию товара**: Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется, в том числе, на территории Брянской области.

В случае предъявления претензий Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней произвести гарантийный ремонт автомобиля или его части без расходов со стороны Заказчика и Получателя. Гарантия утрачивает силу в случаи нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

**Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к сроку действия такой гарантии:**

Срок действия гарантии Поставщика не менее срока действия гарантии производителя данного товара.

**Требования к гарантии качества:**

Поставляемый товар свободен от прав третьих лиц и является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Требования к маркировке, упаковке: \_***не установлено*.