**Техническое задание** (описание объекта закупки)

На поставку технических средств реабилитации (**кресел-колясок с ручным приводом прогулочных)** для обеспечения в 2024 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Наименование продукции** | | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | | |
|  | **Количество** | | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** | **Обязательна к применению** |
|  | **Единица измерения** | | **Код ОКПД2** |
|  | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | | Кресло-коляска механическая | Откидная спинка | Да |  | Да |
|  |  | | 30.92.20.000-00000041 |
|  | шт | | 30.92.20.000 |
|  | Фиксация туловища | Да |  | Да |
|  |
|  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Да |
|  |
|  |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  | Да |
|  |
|  |
|  | Наличие подголовника | Да |  | Да |
|  |
|  |
|  | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 ≤ 45,5 | см | Да |
|  |
|  |
|  | Назначение | прогулочная |  | Да |
|  |
|  |
|  | Конструкция | Складная |  | Да |
|  |
|  |
|  | Рычажный привод | Нет |  | Да |
|  |
|  |
|  | Максимальный вес пациента | ≥ 100 ≤ 135 | кг | Да |
|  |
|  |
|  | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | | Кресло-коляска механическая | Тип управления | Сопровождающий |  | Да |
|  |  | | 30.92.20.000-00000039 |
|  | шт | | 30.92.20.000 |
|  | Наличие подголовника | Да |  | Да |
|  |
|  |
|  | Назначение | Прогулочная |  | Да |
|  |
|  |
|  | Откидная спинка | Да |  | Да |
|  |
|  |
|  | Фиксация туловища | Да |  | Да |
|  |
|  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Да |
|  |
|  |
|  | Конструкция | Складная |  | Да |
|  |
|  |
|  | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 ≤ 55 | см | Да |
|  |
|  |
|  | Рычажный привод | Нет |  | Да |
|  |
|  |
|  | Максимальный вес пациента | ≥ 113 ≤ 200 | кг | Да |
|  |
|  |

**Описание объекта закупки:**

Маркировка: наименование производителя, адрес производителя, обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), дата выпуска (месяц, год), артикул модификации кресла-коляски, серийный номер.

Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений с помощью сопровождающего лица.

Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ 50444-220, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**Место, условия и сроки поставки**

Место поставки: Российская Федерация, Сахалинская область, на выбор Получателя один из способов получения Товара: в пунктах выдачи или по месту жительства Получателя, согласно реестру Получателя.

В срок не более 2 (двух) рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в Сахалинскую область согласно техническому заданию.

Срок поставки всей партии товара в Сахалинскую область осуществляется поставщиком в течение **30 (тридцать)рабочих дней** с момента подписания контракта.

Гарантийный срок должен составлять **12 месяцев** со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредствам службы доставки (почтовым отправлением). Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в Сахалинской области для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Срок поставки Товара до получателей: от даты получения от заказчика реестра получателей до **30.11.2024 года.**

Поставка товара Получателем не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей товара.

Перед началом поставки технических средств реабилитации поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество. Такие документы предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта. Отсутствие необходимых документов у поставщика запрещает ему приступать к исполнению обязанности по поставке технических средств реабилитации.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».