Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

**Описание объекта закупки,**

**количество поставляемого товара**

**к открытому аукциону в электронной форме на поставку специальных транспортных средств с адаптированными органами управления в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году**

1. Наименование закупки: Поставка специальных транспортных средств с адаптированными органами управления в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.
2. Цель закупки: определение поставщика на поставку специальных транспортных средств с адаптированными органами управления (далее – Товар, автомобиль) в пользу граждан в целях их социального обеспечения (далее – Получатели) в 2025 году,в целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Общие требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НаименованиеТовара по КТРУ,код позиции КТРУ | Наименование Товара | Технические характеристики | Единицаизмерения |
| 1 | - | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без левой ноги)(с механической коробкой передач)  | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) должно иметь следующие характеристики:Категория автомобиля: M1;Тип кузова/кол-во дверей: седан, или хэтчбек, или лифтбек / не менее 4;Количество мест спереди: 2;Количество мест сзади: 3;Колесная формула/ведущие колеса: 4x2 / передние;Схема компоновки автомобиля: переднеприводная;Расположение двигателя: переднее поперечное;Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый;Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см: не более 1800;Топливо: бензин с октановым числом не менее 92;Вид трансмиссии/тип коробки передач: механическая;Адаптированные органы управления в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877; Экологический класс: не ниже 2 класса | Штука |
| 2 | - | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без правой ноги)(с механической коробкой передач) | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) должно иметь следующие характеристики:Категория автомобиля: M1;Тип кузова/кол-во дверей: седан, или хэтчбек, или лифтбек / не менее 4;Количество мест спереди: 2;Количество мест сзади: 3;Колесная формула/ведущие колеса: 4x2 / передние;Схема компоновки автомобиля: переднеприводная;Расположение двигателя: переднее поперечное;Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый;Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см: не более 1800;Топливо: бензин с октановым числом не менее 92;Вид трансмиссии/тип коробки передач: механическая;Адаптированные органы управления в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877; Экологический класс: не ниже 2 класса | штука |
| 3 | - | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без обеих ног)(с механической коробкой передач) | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) должно иметь следующие характеристики:Категория автомобиля: M1;Тип кузова/кол-во дверей: седан, или хэтчбек, или лифтбек / не менее 4;Количество мест спереди: 2;Количество мест сзади: 3;Колесная формула/ведущие колеса: 4x2 / передние;Схема компоновки автомобиля: переднеприводная;Расположение двигателя: переднее поперечное;Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый;Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см: не более 1800;Топливо: бензин с октановым числом не менее 92;Вид трансмиссии/тип коробки передач: механическая;Адаптированные органы управления в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877; Экологический класс: не ниже 2 класса | штука |

1. **Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:**

**Место поставки:** Ульяновская область.

**Место поставки (предоставления) Товара Получателю**: в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выдача поставленного Товара осуществляется непосредственно Получателю (представителю Получателя) на основании реестра направлений, предоставленного Заказчиком Поставщику.

**Количество Товаров, подлежащих поставке по Контракту**: в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ количество поставляемого Товара определить невозможно. Количество определяется по фактически поставленному Товару в соответствии с реестрами направлений, которые имеют заявительный характер, и формируются в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта.

**Срок поставки Товара**: Поставка Товара в Ульяновскую область осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестров направлений, которые имеют заявительный характер, но не позднее 30.09.2025 г.

**Срок действия Контракта:** Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 15.11.2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

**5. Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:**

**Требования к функциональным и техническим характеристикам, требования к качеству, маркировке и безопасности Товара:**

Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Автомобиль должен быть легковым. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении, в ремонте, не восстановлен или без осуществления замены основных частей Товара, без восстановленных потребительских свойств), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Автомобиль должен быть не ранее 2024 года изготовления.

Автомобиль, предназначенный для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушением функций без правой, левой или обеих ног по медицинским показаниям получателей (с механической коробкой передач) должен быть оборудован специальными средствами управления с адаптированными органами управления.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиле должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

 Качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого Получателю Товара должно соответствовать ГОСТ 33997-2016 Межгосударственный стандарт «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», иным государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации.

Автомобиль должен быть с произведенной предпродажной подготовкой, с отметкой об этом в сервисной книжке, соответствовать гарантийным срокам эксплуатации.

Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям:**

- Заключение об оценке типа транспортного средства в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» или Одобрение типа транспортного средства в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- руководство по эксплуатации специального средства управления (адаптированным органом управления) для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства (шасси) со статусом «Действующий» и отметкой об установлении на Товар устройства ручного управления;

- сервисная книжка;

- гарантийный талон на автомобиль;

- договор между Поставщиком Товара (представителем Поставщика), Получателем Товара и Заказчиком о приобретении Получателем (застрахованным лицом) Товара и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- Акт сдачи-приемки Товара;

- комплекты ключей.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара**

Гарантийный срок на Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев или 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) со дня подписания Получателем (представителем Получателя) Акта сдачи-приемки Товара.

Гарантийный срок на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Получателем (представителем Получателя) Акта сдачи-приемки Товара, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантийный срок в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю (представителю Получателя) при передаче Товара.

 Дата передачи Товара Получателю (представителю Получателя) указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня обращения Получателя, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

1. Получатель должен быть обеспечен Поставщиком гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.
1. Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника электронного аукциона [↑](#footnote-ref-1)