**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

1. **Наименование объекта закупки:** Поставка ТСР - телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом в целях социального обеспечения граждан в 2025 году.
2. **Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

1. **Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара ***до 31 октября 2025 года.***

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

1. **Количество поставляемых товаров:** 280 штук.

**5.** **Условия поставки товара:** срок обеспечения Получателя Товаром составляет 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику с направлением, выданным Заказчиком (при непосредственном обращении Получателя к Поставщику).

Поставщик должен предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии описанием объекта закупки (Техническим заданием).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 3 календарных дня проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения Поставщика и по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику.

**6. Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара:** устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/20011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

**8. Гарантийный срок:** гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

**9. Требования к гарантии качества:** Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны указываться адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик должен выдать Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Устройства должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования (не менее 7 лет), утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОКПД 2/ Код КТРУ/КОЗ | Наименование ТСР в соответствии приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | | | | Ед. измерения | Инструкция  по заполнению характеристики в заявке | Кол-во | Ед. измере-ния |
| 1 | ОКПД2 –  26.30.22.110  Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (ПРТС), включая смартфоны  КОЗ  01.28.19.01.01.02  Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом  КТРУ 26.30.22.110-00000001  26.30.22.110-00000001  Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом  19-01-01 | Встроенные функции | качественная | Русский синтезатор речи  Видеокамера с автофокусом  Система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник  Русифицированное меню  Вспышка/подсветка  Виброзвонок  Датчик приближения  Голосовое управление  Распознавание речи | | | |  | УЗ указывает все значения хар-ки | 280 | Шт. |
| Наличие слота для установки карты памяти | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fiточка доступа) | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Возможность автоматического поворота экрана | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Наличие зарядного устройства | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Объем оперативной памяти | количественнвя | ≥ | 4 | < | 8 | Гбайт | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество ядер процессора | количественная | ≥ | 8 |  |  | шт | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Поддерживаемые стандарты | качественная | 4G (LTE) GSM 900/1800/1900 | | | |  | УЗ указывает все значения хар-ки |
| Тип корпуса классический (моноблок) | качественная | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не смещаются относительно друг друга. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диагональ дисплея | количественная | ≥ | 5,5 |  |  | дюйм | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Объем встроенной памяти | количественная | ≥ | 32 |  |  | Гбайт | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Число мегапикселей основной видеокамеры | количественная | ≥ | 12 |  |  | Ед. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Число мегапикселей фронтальной видеокамеры | количественная | ≥ | 5 |  |  | Ед. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, mAh | количественная | ≥ | 3000 |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Сенсорный экран | качественная | IPS  Super IPS+  HD Super AMOLED | | | |  | УЗ указывает только одно значение хар-ки |
|  | | | | | | | | | | | 280 | Шт. |