Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка костылей с опорой под локоть (приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товара, работы, услуги | | Кол-во | | Ед. изм. | | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | 32.50.22.128-00000003 | Костыль с опорой под локоть | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Локтевой костыль – вспомогательное техническое средство, которое предназначено для облегчения ходьбы при нарушении функции опорно-двигательного аппарата, имеющее ножку, рукоятку и опору для предплечья | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Типоразмеры | костыли нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики | | Диапазон регулирования высоты | ≥ 980 и ≤ 1180 Миллиметр | Участник закупки указывает диапазон значений характеристик | | Пользование | костыли обеспечивают удобство пользования ими. Конструкция и размеры манжеты удобные для разной толщины одежды | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Костыли оборудованы устройством против скольжения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Ремонтопригодность | костыли ремонто пригодные при замене отдельных деталей (наконечника, рукоятки, манжеты), а также обеспечивают отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Комплект поставки | в комплект входит паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | 1150 | | шт. | | 1212,30 | 1 394 145,00 |
| 2. | 32.50.22.128-00000003 | Костыль с опорой под локоть | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Локтевой костыль – вспомогательное техническое средство, которое предназначено для облегчения ходьбы при нарушении функции опорно-двигательного аппарата, имеющее ножку, рукоятку и опору для предплечья | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Типоразмеры | костыли сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений | | Диапазон регулирования высоты | ≥ 980 и ≤ 1180 Миллиметр | Участник закупки указывает диапазон значений характеристик | | Пользование | Костыли обеспечивают удобство пользования ими. Конструкция и размеры манжеты удобные для разной толщины одежды. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Ремонтопригодность | костыли ремонто пригодные при замене отдельных деталей (наконечника, рукоятки, манжеты), а также обеспечивают отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Комплект поставки | в комплект входит паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | 50 | | шт. | | 1 127,37 | 56 368,50 |
| **ИТОГО:** | | | | **1200** | |  | |  | | **1 450 513,50** |

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Средства опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Средства опоры должны соответствовать ГОСТам (ГОСТ ISO 10993-1-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 70097-2022 (ИСО 11334-1-2007). Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые») или ТУ.

При использовании изделий по назначению не должно быть создано угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам (ветеранам) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 15.08.2025.

До 30.01.2025 на складе Поставщика, расположенном на территории Краснодарского края, должно быть 100% от общего количества товара (для возможности Заказчику провести выборочную проверку товара).

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт или замену Товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта или замены не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

До 30.01.2025 Поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. В случае отсутствия специализированных мастерских (сервисных служб) на территории Краснодарского края Поставщик обязан в течение гарантийного ремонта своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будет осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)