**Описание объекта закупки**

**1. Наименование объекта закупки:** поставка в 2025 году телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см для обеспечения инвалидов и застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний

Количество поставляемого Товара – 522 шт.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.**

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик должен указать класс энергетической эффективности товара в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара".

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя.

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см. должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям электрической безопасности, установленным ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

Наружные поверхности телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см. должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов.

Конструкция телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см. должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации.

В комплект к телевизору с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см. должны входить: паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон. Комплектация должна быть достаточной для полноценного функционирования устройства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и код товара в соответствии с Классификацией ТСР (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018**  **№ 86н** | **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | | | **Функциональные и технические характеристики изделий** | | | | |
| **Наименование и код товара, по КТРУ/** **код КТРУ/**  **ОКПД2** | **Единица измер-я количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Кол-во** | **Наименование характеристик** | **Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые показатели объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки)** | | **Единица измер-я характеристик** | **Инструкция** |
| **18-01-01** Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см  КОЗ 01.28.18.01.01.02 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см  КТРУ 26.40.20.122-00000007/  26.40.20.122 | штука | 520 | Диагональ экрана | не менее 80(32 дюйма) | | см | ***Участник закупки указывает конкретные характеристики Товара*** |
| Частота обновления | не менее 50 | | Гц |
| Количество принимаемых каналов | не менее 30 | | шт. |
| Количество страниц памяти телетекста | не менее 10 | | шт. |
| Мощность звука | не менее 2 | | Вт |
| Количество динамиков акустической системы | не менее 1 | | шт. |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию  -Жидкокристаллический экран  -Формат экрана 16:9.  -Класс энергетической эффективности «А» и выше.  -Поддержка стандартов цифрового телевидения DVB-T2; DVB-C  -Разъемы для наушников  Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»)  -Меню на русском языке  -Пульт дистанционного управления  -Инструкция по эксплуатации на русском языке | | | наличие | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| **18-01-01** Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см  КОЗ 01.29.18.01.01.02 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см  КТРУ 26.40.20.122-00000007/  26.40.20.122 | штука | 2 | Диагональ экрана | | не менее 80(32 дюйма) | см | ***Участник закупки указывает конкретные характеристики Товара*** |
| Частота обновления | | не менее 50 | Гц |
| Количество принимаемых каналов | | не менее 30 | шт. |
| Количество страниц памяти телетекста | | не менее 10 | шт. |
| Мощность звука | | не менее 2 | Вт |
| Количество динамиков акустической системы | | не менее 1 | шт. |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию  -Жидкокристаллический экран  -Формат экрана 16:9.  -Класс энергетической эффективности «А» и выше.  -Поддержка стандартов цифрового телевидения DVB-T2; DVB-C  -Разъемы для наушников  Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»)  -Меню на русском языке  -Пульт дистанционного управления  -Инструкция по эксплуатации на русском языке | | | наличие | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |

Слово «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «не менее» и «не более», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный показатель из данного диапазона, включая крайние указанные заказчиком значения характеристики.

Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные). Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными словами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Остальные характеристики, указанные заказчиком в таблице, не содержащие вышеуказанных слов или символов, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде."

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 5 марта 2021 г. N 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составлять на телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см. не менее 7 лет.

**Требования к порядку поставки товара**

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" апреля 2025 года, поставка осуществляется по месту жительства получателя, либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара:**

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.