**Приложение №1**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2024 году сигнализаторов звука световых и вибрационных. Количество - 422 штуки.**

1. **Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):**

Сигнализаторы звука световые и вибрационные - технические средства реабилитации, предназначенные для оповещения людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка, плача ребенка.

Сигнализаторы звука световые и вибрационные соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69.

Материалы, из которых изготавливается указанный товар, не выделяют токсичных веществ при эксплуатации. Получение реабилитационного эффекта от использования сигнализаторов звука световых и вибрационных по назначению выражается в снижении (устранении) ограничений жизнедеятельности людей с нарушением слуха.

Требования к маркировке и упаковке:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- номер стандарта и (или) ТУ;

- порядковый номер сигнализатора;

- отметка о приемке.

Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90.

Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90.

Документы: декларация о соответствии.

Гарантийный срок - составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

1. **Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности Товара | Кол-во(шт.) |
| Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 16-01-01КОЗ 01.28.16.01.01 | 27.90.20.120- Приборы световой и звуковой сигнализации электрические / 27.90.20.120-00000001- Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Описание сигнализатора | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. |  | **60** |
| Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости, метров |  | ≥ 30 м |
| Рабочая частота | 433,92 МГц «+/- 0,2%» |  |
| Комплект поставки сигнализатора включает | - настольный (настенный) приемник - 1 шт.;- передатчик домофона - 1 шт.;- передатчик дверного звонка - 1 шт.;- датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;- клеммы для подключения к линии домофона;- держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;- руководство пользователя на русском языке. |  |
| Настольный (настенный) приемник со световой индикацией | Настольный (настенный) приемник со световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличии бытовых сигналов:- дверного звонка;- домофона;- сотового телефона (смартфона). |  |
| Настольный (настенный) световой приемник имеет возможность устанавливаться в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.). Настольный (настенный) приемник имеет дисплей. |  |
| Настольный (настенный) приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:- световой индикации;- звуковой индикации;- в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
| Настольный (настенный) приемник имеет:- кнопку включения и выключения;- меню;- будильник;- возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;- возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии |  |
| Настольный (настенный) приемник имеет:- регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;- регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;- возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой);- возможность проводного подключения специального внешнеговибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр. |  |
| Питание приемника |  | от аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| На приемнике имеется |  | индикация уровня заряда аккумулятора |
|  | индикация уровня заряда сменных элементов питания (батарей) |
| Время автономной работы приемника, суток |  | ≥ 3 суток |
| Передатчик домофона | Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на настольный (настенный) приемник. |  |
| Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм.  |  |
| Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. |  |
| Передатчик домофона имеет:- световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;- микрофон с регулятором уровня чувствительности;- кнопку включения и выключения микрофона;- тестовую кнопку. |  |
| Питание передатчика домофона |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Передатчик дверного звонка | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный (настенный) приемник. |  |
| Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. |  |
| Питание передатчика дверного звонка |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Датчик сотового телефона | Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный световой приемник. |  |
| 2 | 16-01-01КОЗ 01.29.16.01.01 | 27.90.20.120- Приборы световой и звуковой сигнализации электрические / 27.90.20.120-00000001- Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Описание сигнализатора | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. |  | **2** |
| Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости, метров |  | ≥ 30 м |
| Рабочая частота | 433,92 МГц «+/- 0,2%» |  |
| Комплект поставки сигнализатора включает | - настольный (настенный) приемник - 1 шт.;- передатчик домофона - 1 шт.;- передатчик дверного звонка - 1 шт.;- датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;- клеммы для подключения к линии домофона;- держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;- руководство пользователя на русском языке. |  |
| Настольный (настенный) приемник со световой индикацией | Настольный (настенный) приемник со световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличии бытовых сигналов:- дверного звонка;- домофона;- сотового телефона (смартфона). |  |
| Настольный (настенный) световой приемник имеет возможность устанавливаться в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.). Настольный (настенный) приемник имеет дисплей. |  |
| Настольный (настенный) приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:- световой индикации;- звуковой индикации;- в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
| Настольный (настенный) приемник имеет:- кнопку включения и выключения;- меню;- будильник;- возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;- возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии |  |
| Настольный (настенный) приемник имеет:- регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;- регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;- возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой);- возможность проводного подключения специального внешнеговибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр. |  |
| Питание приемника |  | от аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| На приемнике имеется |  | индикация уровня заряда аккумулятора |
|  | индикация уровня заряда сменных элементов питания (батарей) |
| Время автономной работы приемника, суток |  | ≥ 3 суток |
| Передатчик домофона | Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на настольный (настенный) приемник. |  |
| Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм.  |  |
| Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. |  |
| Передатчик домофона имеет:- световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;- микрофон с регулятором уровня чувствительности;- кнопку включения и выключения микрофона;- тестовую кнопку. |  |
| Питание передатчика домофона |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Передатчик дверного звонка | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный (настенный) приемник. |  |
| Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. |  |
| Питание передатчика дверного звонка |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Датчик сотового телефона | Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный световой приемник. |  |
| 3 | 16-01-02КОЗ 01.28.16.01.02 | 27.90.20.120- Приборы световой и звуковой сигнализации электрические / 27.90.20.120-00000002- Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Описание сигнализатора | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. |  | **35** |
| Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости, метров |  | ≥ 30 м |
| Рабочая частота | 433,92 МГц «+/- 0,2%» |  |
| Комплект поставки сигнализатора включает | - карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.;- передатчик домофона - 1 шт.;- передатчик дверного звонка - 1 шт.;- датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;- клеммы для подключения к линии домофона;- держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;- руководство пользователя на русском языке. |  |
| Карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией | Карманный приемник с вибрационной световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов:- дверного звонка;- домофона;- сотового телефона (смартфона). |  |
| Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. |  |
| Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:- вибрационной;- световой индикации;- звуковой индикации;- в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
| Приемник имеет:- кнопку включения и выключения;- меню;- будильник;- возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;- возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; |  |
| Приемник имеет:- регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;- регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;- возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой и вибрационной). |  |
| Питание приемника |  | от аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| На приемнике имеется |  | индикация уровня заряда аккумулятора |
|  | индикация уровня заряда сменных элементов питания (батарей) |
| Время автономной работы приемника, суток |  | ≥ 3 суток |
| Передатчик домофона | Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник. |  |
| Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. |  |
| Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. |  |
| Передатчик домофона имеет:- световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;- микрофон с регулятором уровня чувствительности;- кнопку включения и выключения микрофона;- тестовую кнопку. |  |
| Питание передатчика домофона |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Передатчик дверного звонка | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией. |  |
| Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. |  |
| Питание передатчика дверного звонка |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Датчик сотового телефона | Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной индикацией. |  |
| 4 | 16-01-03КОЗ 01.28.16.01.03.02 | 27.90.20.120- Приборы световой и звуковой сигнализации электрические / 27.90.20.120-00000003- Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией(дверного звонка, домофона, телефона и плача ребенка) | Описание сигнализатора | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка, телефонного звонка, плача ребенка. |  | **315** |
| Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости, метров |  | ≥ 30 м |
| Рабочая частота | 433,92 МГц «+/- 0,2%» |  |
| Комплект поставки сигнализатора включает | - карманный приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.;- передатчик домофона - 1 шт.;- передатчик плача ребенка - 1 шт.;- передатчик дверного звонка - 1 шт.;- датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;- клеммы для подключения к линии домофона;- держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;- руководство пользователя на русском языке. |  |
| Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией. | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов:- дверного звонка;- домофона;- сотового телефона (смартфона);- плача ребенка. |  |
| Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. |  |
| Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:- световой индикации;- звуковой индикации;- вибрационной индикации;- в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
| Приемник имеет:- кнопку включения и выключения;- меню;- будильник;- возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;- возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; |  |
| Приемник имеет:- регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;- регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;- возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). |  |
| Питание приемника |  | от аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| На приемнике имеется |  | индикация уровня заряда аккумулятора |
|  | индикация уровня заряда сменных элементов питания (батарей) |
| Время автономной работы приемника, суток |  | ≥ 3 суток |
| Передатчик домофона | Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник.  |  |
| Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. |  |
| Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. |  |
| Передатчик домофона имеет:- световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;- микрофон с регулятором уровня чувствительности;- кнопку включения и выключения микрофона;- тестовую кнопку. |  |
| Питание передатчика домофона |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Передатчик плача ребенка | Передатчик плача ребенка служит для передачи информации о плаче ребенка на карманный (напоясный) приемник. Передатчик имеет возможность фиксировать плач ребенка с помощью встроенного микрофона. |  |
| Передатчик плача ребенка имеет:- световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;- микрофон с регулятором уровня чувствительности;- кнопку включения и выключения микрофона;- тестовую кнопку. |  |
| Питание передатчика плача ребенка |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Передатчик дверного звонка | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник. |  |
| Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. |  |
| Питание передатчика дверного звонка |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Датчик сотового телефона | Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. |  |
| 4 | 16-01-03КОЗ 01.29.16.01.03.02 | 27.90.20.120- Приборы световой и звуковой сигнализации электрические / 27.90.20.120-00000003- Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией(дверного звонка, домофона, телефона и плача ребенка) | Описание сигнализатора | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка, телефонного звонка, плача ребенка. |  | **10** |
| Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости, метров |  | ≥ 30 м |
| Рабочая частота | 433,92 МГц «+/- 0,2%» |  |
| Комплект поставки сигнализатора включает | - карманный приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.;- передатчик домофона - 1 шт.;- передатчик плача ребенка - 1 шт.;- передатчик дверного звонка - 1 шт.;- датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;- клеммы для подключения к линии домофона;- держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;- руководство пользователя на русском языке. |  |
| Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией. | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов:- дверного звонка;- домофона;- сотового телефона (смартфона);- плача ребенка. |  |
| Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. |  |
| Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:- световой индикации;- звуковой индикации;- вибрационной индикации;- в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
| Приемник имеет:- кнопку включения и выключения;- меню;- будильник;- возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;- возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; |  |
| Приемник имеет:- регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;- регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;- возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). |  |
| Питание приемника |  | от аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| На приемнике имеется |  | индикация уровня заряда аккумулятора |
|  | индикация уровня заряда сменных элементов питания (батарей) |
| Время автономной работы приемника, суток |  | ≥ 3 суток |
| Передатчик домофона | Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник.  |  |
| Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. |  |
| Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. |  |
| Передатчик домофона имеет:- световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;- микрофон с регулятором уровня чувствительности;- кнопку включения и выключения микрофона;- тестовую кнопку. |  |
| Питание передатчика домофона |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Передатчик плача ребенка | Передатчик плача ребенка служит для передачи информации о плаче ребенка на карманный (напоясный) приемник. Передатчик имеет возможность фиксировать плач ребенка с помощью встроенного микрофона. |  |
| Передатчик плача ребенка имеет:- световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;- микрофон с регулятором уровня чувствительности;- кнопку включения и выключения микрофона;- тестовую кнопку. |  |
| Питание передатчика плача ребенка |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Передатчик дверного звонка | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник. |  |
| Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. |  |
| Питание передатчика дверного звонка |  | от встроенного аккумулятора |
|  | от сменных элементов питания (батарей) |
| Датчик сотового телефона | Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. |  |
| Срок службы Товара, установленный изготовителем – не менее 5 (Пять) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленному Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). |

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10 (Десяти рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 25 (Двадцати пяти) дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

**Срок действия государственного контракта – по** **20.12.2024 года включительно.**