**Описание объекта закупки**

**Наименование закупки:** Поставка технических средств реабилитации – кресел-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ним

**Таблица №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара по КТРУ. ОКПД2 | Характеристики Товара | | | | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Наименование характеристики | | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | КТРУ: не применяется  ОКПД2 30.92.20.000  КОЗ: 01.28.07.04.01.10  НКМИ: 208580 | Высота сидения |  | 60 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |
| Ширина сиденья |  | 45 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина сиденья |  | 47 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки |  | 62 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника |  | 20 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки |  | 35 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Приставной столик | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Аккумуляторная батарея | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид сидения | С электрическим способом регулировки высоты и угла наклона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Виды спинок | С электрическим способом регулировки угла наклона спинки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид подлокотника | Регулируемые по высоте |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Подножки | С электрическим способом регулировки угла наклона подножки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Приспособления | Подголовник, нагрудный ремень |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | КТРУ: не применяется  ОКПД2 30.92.20.000  КОЗ: 01.28.07.04.01.10  НКМИ: 208580 | Высота сидения |  | 65 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |
| Ширина сиденья |  | 47 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина сиденья |  | 48 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки |  | 64 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника |  | 22 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки |  | 37 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Приставной столик | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Аккумуляторная батарея | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Привод | Передний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид сидения | С электрическим способом регулировки высоты и угла наклона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Виды спинок | С электрическим способом регулировки угла наклона спинки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид подлокотника | Регулируемые по высоте |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Подножки | С электрическим способом регулировки угла наклона подножки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Приспособления | Подголовник, нагрудный ремень |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | | | | | | |  | 2 | Шт. |

*\*Примечание – КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы заказчика «Управление государственными закупками»*

*Характеристики товара указаны заказчиком в соответствии с параметрами, установленными в ИПРА, исходя из антропометрических данных получателей*

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» товар должен иметь регистрационные удостоверения.

Требования к гарантийным обязательствам:

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара: При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Должна быть обеспечена возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.