**Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: поставка в 2025 году кресел-стульев с санитарным оснащением (для инвалидов (детей-инвалидов) и застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний).

 Количество – 1124 шт.

 2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника закупки).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресло-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара | ОКПД2/КТРУ/КОЗ | Кол-во,шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 11 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет-01.28.23.01.01.02Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 1100 | Кресло-стул | предназначен для инвалидов при отправлении естественных надобностей. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная ширина сидения | > 35 см и ≤ 56 см |
| Максимальный вес пациента | > 55 кг и ≤ 135 кг |
| Наличие колес | Да |
| Подлокотники | Откидные |
| Подножки | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Стояночный тормоз | Да |
| Тип рамы | Нескладная |
| Электропривод сиденья | Нет |
| Металлические части изделий | должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов, или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. |
| Оснащение кресла-стула  | должно включать:- пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение;- стояночные тормоза на задних колесах. |
| Ножки кресла-стула | - с колесами на каждой ножке. |
| Масса кресла-стула | не более 9 кг. |
| Маркировка кресла-стулаВ комплект поставки входит | должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-стула (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-стула;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.- инструкция на русском языке;- гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 22 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет-01.28.23.01.02.02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 11000 | Кресло-стул  | предназначен инвалидам при отправлении естественных надобностей. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная ширина сидения | > 35 см и ≤ 56 см |
| Максимальный вес пациента | > 55 кг и ≤ 135 кг |
| Наличие колес | Нет |
| Подлокотники | Фиксированные |
| Подножки | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Стояночный тормоз | Нет |
| Тип рамы | Нескладная |
| Электропривод сиденья | Нет |
| Металлические части изделий | должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов, или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. |
| Оснащение кресла-стула  | должно включать:- пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение;- противоскользящие накладки на ножки;- поручни, оснащенные подлокотниками. |
| Масса кресла-стула | не более 7 кг. |
| Маркировка кресла-стулаВ комплект поставки входит | должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-стула (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-стула;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.- инструкция на русском языке;- гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 43 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки32.50.50.190 -00002882 - Кресло-туалет 01.28.23.01.03.01 - Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | 115 | Кресло-стул  | предназначен для инвалидов с повышенным весом при отправлении естественных надобностей. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная ширина сидения | > 56 см и ≤ 70 см |
| Максимальный вес пациента | > 55 кг и ≤ 200 кг |
| Наличие колес | Нет |
| Подлокотники | Фиксированные |
| Подножки | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Стояночный тормоз | Нет |
| Тип рамы | Нескладная |
| Электропривод сиденья | Нет |
| Металлические части изделий | должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов. |
| Оснащение кресла-стула  | должно включать:- пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение;- противоскользящие накладки на ножки;- поручни, оснащенные подлокотниками. |
| Масса кресла-стула | не более 10 кг. |
| Маркировка кресла-стулаВ комплект поставки входит | должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-стула (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-стула;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.- инструкция на русском языке;- гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 54 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет-01.29.23.01.02.02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 99 | Кресло-стул  | предназначен инвалидам при отправлении естественных надобностей. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная ширина сидения | > 35 см и ≤ 56 см |
| Максимальный вес пациента | > 55 кг и ≤ 135 кг |
| Наличие колес | Нет |
| Подлокотники | Фиксированные |
| Подножки | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Стояночный тормоз | Нет |
| Тип рамы | Нескладная |
| Электропривод сиденья | Нет |
| Металлические части изделий | должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов, или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. |
| Оснащение кресла-стула  | должно включать:- пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение;- противоскользящие накладки на ножки;- поручни, оснащенные подлокотниками. |
| Масса кресла-стула | не более 7 кг. |
| Маркировка кресла-стулаВ комплект поставки входит | должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-стула (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-стула;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.- инструкция на русском языке;- гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

3. Место поставки товара – по месту жительства, по месту пребывания, фактического проживания получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара:

по 1 этапу – до 29.04.2025 включительно в количестве 562 шт.;

по 2 этапу – до 30.04.2025 включительно в количестве 562 шт.

Срок действия контракта до 30.06.2025г.

4. При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.