|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел II. Описание объекта закупки** | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Код позиции по ОКПД2** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Количество** | **Единица измерения** |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги | 29.10.59.390 | Категория транспортного средства | М1 | 5 | Штука |
| Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием | Да |
| Тип кузова | Седан или хэтчбек, или универсал |
| Количество дверей | Не менее 4 |
| Экологический класс | Не менее 2 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | Передние |
| Схема компоновки автомобиля | Переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Тип коробки передач | С автоматическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ | не менее 1500 и не более 1800 |
| Топливо | Бензин, предусмотренный в одобрении типа транспортного средства |
| Антиблокировочная тормозная система | Наличие |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | Наличие |
| Комплект шин | Соответствующий сезону |
| Запасное колесо, соответствующее размерам установленного | Наличие |
| Диски | Стальные |
| Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 | Да |
| Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 (Устройство ручного управления для лиц с нарушением функций левой, правой, обеих ног);  Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке | Да |
| Год изготовления | 2024 |
| 2 | Автомобиль с адаптированными органами управления без участия левой ноги | 29.10.59.390 | Категория транспортного средства | М1 | 12 | Штука |
| Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием | Да |
| Тип кузова | Седан или хэтчбек, или универсал |
| Количество дверей | Не менее 4 |
| Экологический класс | Не менее 2 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | Передние |
| Схема компоновки автомобиля | Переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Тип коробки передач | С автоматическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Топливо | Бензин, предусмотренный в одобрении типа транспортного средства |
| Антиблокировочная тормозная система | Наличие |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | Наличие |
| Комплект шин | Соответствующий сезону |
| Запасное колесо, соответствующее размерам установленного | Наличие |
| Диски | Стальные |
| Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 | Да |
| Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 (Устройство ручного управления для лиц с нарушением функций левой, правой, обеих ног);  Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке | Да |
| Год изготовления | 2024 |
| 3 | Автомобиль с адаптированными органами управления без участия обеих ног | 29.10.59.390 | Категория транспортного средства | М1 | 8 | Штука |
| Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием | Да |
| Тип кузова | Седан или хэтчбек, или универсал |
| Количество дверей | Не менее 4 |
| Экологический класс | Не менее 2 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | Передние |
| Схема компоновки автомобиля | Переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Тип коробки передач | С автоматическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Топливо | Бензин, предусмотренный в одобрении типа транспортного средства |
| Антиблокировочная тормозная система | Наличие |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | Наличие |
| Комплект шин | Соответствующий сезону |
| Запасное колесо, соответствующее размерам установленного | Наличие |
| Диски | Стальные |
| Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 | Да |
| Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 (Устройство ручного управления для лиц с нарушением функций левой, правой, обеих ног);  Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке | Да |
|  |  |
| Год изготовления | 2024 |
| 4 | Автомобиль с адаптированными органами управления без участия левой ноги и правой руки | 29.10.59.390 | Категория транспортного средства | М1 | 1 | Штука |
| Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием | Да |
| Тип кузова | Седан или хэтчбек, или универсал |
| Количество дверей | Не менее 4 |
| Экологический класс | Не менее 2 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | Передние |
| Схема компоновки автомобиля | Переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Тип коробки передач | С автоматическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Топливо | Бензин, предусмотренный в одобрении типа транспортного средства |
| Антиблокировочная тормозная система | Наличие |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | Наличие |
| Комплект шин | Соответствующий сезону |
| Запасное колесо, соответствующее размерам установленного | Наличие |
| Диски | Стальные |
| Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 | Да |
| Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 (Устройство ручного управления для лиц с нарушением функций левой, правой, обеих ног);  Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке | Да |
| Год изготовления | 2024 |
| 5 | Автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги и правой руки | 29.10.59.390 | Категория транспортного средства | М1 | 1 | Штука |
|  |  |  | Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием | Да |  |  |
|  |  |  | Тип кузова | Седан или хэтчбек, или универсал |  |  |
|  |  |  | Количество дверей | Не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Экологический класс | Не менее 2 |  |  |
|  |  |  | Колесная формула | 4 х 2 |  |  |
|  |  |  | Ведущие колеса | Передние |  |  |
|  |  |  | Схема компоновки автомобиля | Переднеприводная |  |  |
|  |  |  | Расположение двигателя | Переднее поперечное |  |  |
|  |  |  | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  |  | Трансмиссия | Автоматическая |  |  |
|  |  |  | Тип коробки передач | С автоматическим управлением |  |  |
|  |  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ | Не менее 1500 и не более 1800 |  |  |
|  |  |  | Топливо | Бензин, предусмотренный в одобрении типа транспортного средства |  |  |
|  |  |  | Антиблокировочная тормозная система | Наличие |  |  |
|  |  |  | Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплект шин | Соответствующий сезону |  |  |
|  |  |  | Запасное колесо, соответствующее размерам установленного | Наличие |  |  |
|  |  |  | Диски | Стальные |  |  |
|  |  |  | Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 | Да |  |  |
|  |  |  | Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 (Устройство ручного управления для лиц с нарушением функций левой, правой, обеих ног);  Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке | Да |  |  |
|  |  |  | Год изготовления | 2024 |  |  |

Предоставляется гарантия производителя и (или) Поставщика Товара на срок 36 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи товара или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше).

*Участник закупки должен конкретизировать в своей заявке характеристики по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

***3) Конкретизировать в позициях №1-№4:***

***- «или»****- участником закупки должно быть представлено конкретное значение по своему выбору;*

***- «не менее «х» -*** *участником закупки должно быть представлено значение равное или более «Х»;*

***- «не менее «х» и не более «у»»*** *- участником закупки должно быть представлено значение равное или более «Х», но не превышающее указанное «У».*

***По остальным характеристикам должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***