Техническое задание

на выполнение работ по индивидуальному изготовлению специальной одежды в 2025 году (совместная)

1. Требования к количеству

Количество работ: без определенного объёма (количество выполняемых работ (изделий) определяется на основании реестра Получателей, реестр формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме изделий, не превышающем максимального значения цены Контракта).

2. Наименование работ

Работы по изготовлению изделий предусматривают следующее: снятие мерок; подбор, примерка и изготовление изделий, их последующая выдача; обучение пользованию изделием.

3. Качество работ

Изделия должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Изделия должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Материалы, применяемые при изготовлении изделия не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей Получателя и должны быть разрешены к применению в протезно-ортопедических изделиях органами Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

Изделие не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

4. Требования к упаковке и маркировке Изделия

Упаковка изделия должна обеспечивать ее защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Изделия являются новыми, не бывшими в употреблении, не имеют восстановленных элементов. Упаковка обеспечивает сохранность изделия при его транспортировке и хранении. Декларации о соответствии на изделие предоставляется (при наличии).

6. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КТРУ и Наименование  | Полноенаименование изделия, предусмотренное маркировкой,и (или) шифр изделия(при наличии) | Единица измерения |  | Описание изделия в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Соответствие ГОСТам, стандартам, страна происхождения (производитель) | Гарантийный срок | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
|  | 14.12.30.170-00000001Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей модель 1 (28) | штука | ОписаниеФункциональные характеристики ч.1Функциональные характеристики ч.2Гарантийный срок | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей зимний.Специальная одежда должна быть предназначена для обеспечения самообслуживания инвалидов в любых условиях. Изготовление должно производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом.Зимний комплект одежды должен состоять из: утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом/полупальто (по выбору Получателя), утепленных брюк/полукомбинезона/юбки (по выбору Получателя).Зимний комплект должен быть выполнен из полиэфирных тканей на подкладке, должен обеспечивать тепло и ветрозащиту, водонепроницаемость, хорошую вентиляцию. Подклада должна быть из 100% вискозы. Утеплитель - из 100% полиэфира. Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта должны быть конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект должен быть изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000001Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей модель 2 (29) | штука | ОписаниеФункциональные характеристики ч.1Функциональные характеристики ч.2Гарантийный срок | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей зимний.Специальная одежда должна быть предназначена для обеспечения самообслуживания инвалидов в любых условиях. Изготовление должно производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом.Зимний комплект одежды должен состоять из: утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом/полупальто (по выбору Получателя), утепленных брюк/полукомбинезона/юбки (по выбору Получателя).Зимний комплект должен быть выполнен из полиэфирных тканей на подкладке, должен обеспечивать тепло и ветрозащиту, водонепроницаемость, хорошую вентиляцию. Подклада должна быть из 100% вискозы. Утеплитель - из 100% полиэфира. Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта должны быть конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект должен быть изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000001Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей модель 3 (28) | штука | ОписаниеФункциональные характеристики ч.1Функциональные характеристики ч.2Гарантийный срок | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей летний.Специальная одежда должна быть предназначена для обеспечения самообслуживания инвалидов в любых условиях. Изготовление должно производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом.Летний комплект одежды должен состоять из: пиджака/жакета/куртки летней (по выбору Получателя), брюк/юбки (по выбору Получателя), сорочки/блузы (по выбору Получателя), гигиенических элементов - 4 шт. Летний комплект одежды должен быть выполнен из натуральных и смесовых тканей и должен обеспечивать воздухопроницаемость. Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта должны быть конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект должен быть изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Гигиенические элементы должны включать: трусы - 2 шт. и гигиенические прокладки - 2 шт. Гигиенические элементы должны быть изготовлены из 100% хлопка.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000001Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей модель 4 (29) | штука | ОписаниеФункциональные характеристики ч.1Функциональные характеристики ч.2Гарантийный срок | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей летний.Специальная одежда должна быть предназначена для обеспечения самообслуживания инвалидов в любых условиях. Изготовление должно производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом.Летний комплект одежды должен состоять из: пиджака/жакета/куртки летней (по выбору Получателя), брюк/юбки (по выбору Получателя), сорочки/блузы (по выбору Получателя), гигиенических элементов - 4 шт. Летний комплект одежды должен быть выполнен из натуральных и смесовых тканей и должен обеспечивать воздухопроницаемость. Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта должны быть конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект должен быть изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Гигиенические элементы должны включать: трусы - 2 шт. и гигиенические прокладки - 2 шт. Гигиенические элементы должны быть изготовлены из 100% хлопка.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000002Ортопедические брюки | Ортопедические брюки модель 1 (28) | штука | ОписаниеФункциональные характеристикиГарантийный срок | Ортопедические брюки должны быть выполнены из смешанных тканей для и должны обеспечивать воздухопроницаемость. Должны изготавливаться с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Брюки должны быть предназначены для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки ортопедические должны изготавливаться по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Брюки должны быть снабжены подкладкой. Верх брюк должен изготавливаться из натуральных или смесовых материалов по выбору получателя. Подкладка брюк должна быть - из 100 % вискозы. Брюки должны быть разъемные по боковым швам, с поясом на эластичной ленте, или резинке, или как на классических брюках: резинка только на задней половине брюк, а спереди пояс должен быть гладкий. На брюках должны быть функциональные карманы.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000002Ортопедические брюки | Ортопедические брюки модель 2 (29) | штука | ОписаниеФункциональные характеристикиГарантийный срок | Ортопедические брюки должны быть выполнены из смешанных тканей для и должны обеспечивать воздухопроницаемость. Должны изготавливаться с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Брюки должны быть предназначены для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки ортопедические должны изготавливаться по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Брюки должны быть снабжены подкладкой. Верх брюк должен изготавливаться из натуральных или смесовых материалов по выбору получателя. Подкладка брюк должна быть - из 100 % вискозы. Брюки должны быть разъемные по боковым швам, с поясом на эластичной ленте, или резинке, или как на классических брюках: резинка только на задней половине брюк, а спереди пояс должен быть гладкий. На брюках должны быть функциональные карманы.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000003 - Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) (28) | штука | ОписаниеФункциональные характеристикиГарантийный срок | Рукавицы должны быть предназначены для защиты от внешних неблагоприятных воздействий, значительных истирающих нагрузок и низких температур, должны обеспечивать защиту кисти от механических повреждений. Рукавицы не должны содержать вещества, раздражающие кожу рук.Рукавицы должны быть из натуральной кожи на меху, манжеты должны быть на резинке или кнопке. Окраска рукавиц должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота. Размер рукавиц должен определяться индивидуально для каждого инвалида. 6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 4 месяца | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000004 - Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) (28) | штука | ОписаниеФункциональные характеристикиГарантийный срок | Чехлы на культю бедра шерстяные должны быть предназначены для получателей с ампутацией нижних конечностей. Чехлы должны служить для повышения комфорта при использовании малогабаритной кресло-коляской. Чехлы должны быть изготовлены из шерстяной пряжи (90%) с добавлением для прочности полиэфирного волокна (10%).Чехлы должны иметь форму чулка, носка без пятки, без шва. Шерстяные чехлы на культю бедра должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Шерстяные чехлы на культю бедра должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, эстетичные, удобные при эксплуатации.Размер шерстяных чехлов на культю бедра должен быть определен с учетом анатомических особенностей получателя6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 4 месяца | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000005 - Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) (28) | штука | ОписаниеФункциональные характеристикиГарантийный срок | Перчатки должны быть предназначены для защиты протезов верхних конечностей и сохраненной конечности от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Перчатки не должны содержать вещества, раздражающие кожу рук.Перчатки должны быть изготовлены из натуральной кожи/натуральной кожи на утепленной подкладке/трикотажного материала (по выбору Получателя), манжеты должны быть на резинке или кнопке. Окраска перчаток должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота. Размер и цвет перчаток должен определяться индивидуально для каждого инвалида.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000006 - Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) модель 1 (28) | штука | ОписаниеФункциональные характеристикиГарантийный срок | Перчатки должны быть предназначены для защиты протезов верхних конечностей от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта.Перчатки должны быть изготовлены из натуральной кожи, манжеты должны быть на резинке или кнопке. Окраска перчаток должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота. Размер и цвет перчаток должен определяться индивидуально для каждого инвалида.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000006 - Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) модель 2 (29) | штука | ОписаниеФункциональные характеристикиГарантийный срок | Перчатки должны быть предназначены для защиты протезов верхних конечностей от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта.Перчатки должны быть изготовлены из натуральной кожи, манжеты должны быть на резинке или кнопке. Окраска перчаток должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота. Размер и цвет перчаток должен определяться индивидуально для каждого инвалида.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000007 - Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности (28) | штука | ОписаниеФункциональные характеристикиГарантийный срок | Перчатки должны быть изготовлены из натуральной кожи. Манжета должна быть на резинке или кнопке. Окраска перчаток должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота. Размер и цвет перчаток должен определяться индивидуально для каждого инвалида.6 месяцев | штука | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 14.12.30.170-00000008 - Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности (28) | штука | ОписаниеФункциональные характеристикиГарантийный срок | Перчатка должна быть изготовлена из натуральной кожи на утепленной подкладке, манжета должна быть на резинке или кнопке. Окраска перчатки должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота. Размер и цвет перчатки должен определяться индивидуально для каждого инвалида.Перчатка должна быть предназначена для защиты сохраненной верхней конечности от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Перчатка не должна содержать вещества, раздражающие кожу рук.6 месяцев | ГОСТ Р 54408-2021«Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 6 месяцев | качественная | Значение характеристики не может меняться |