*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в целях социального обеспечения (Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей (5) для обеспечения в 2025 году)

1. **Перечень, характеристики и количество протезов (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия\* | Характеристики Изделия | Количество штук |
| 1 | 08-01-02  Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен иметь искусственную косметическую кисть из силикона, максимально приближенную к естественному виду здоровой кисти, позволяющую производить гигиеническую обработку мыльным раствором, в том числе и для быстрого удаления типографской краски, армированную нейлоновой сеткой. Должно применяться скользящее покрытие, армированные пальцы, детализированные папиллярные линии, костные выступы, вены, рельефы. Цвет кожных покровов должен подбираться индивидуально под получателя.  Крепление протеза на получателе должно быть индивидуальное.  Изготовленное Изделие должно соответствовать  - ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» | 1 |
| 2 | 8-02-01  Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен иметь:  - приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Материалом приемной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается изготовление пробных гильз из термопласта.  - рабочие насадки в количестве 4 штук:  • насадка держателя гаечных ключей,  • насадка держателя отверток, шила,  • насадка держателя молотка,  • насадка крюк-щипцы универсальные.  Протез должен быть без искусственной кисти.  Крепление протеза должно быть за счет формы гильзы.  Изготовленное Изделие должно соответствовать  - ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» | 1 |
| 3 | 8-01-04  Протез плеча косметический: | Протез плеча косметический должен быть индивидуального изготовления по слепку культи получателя и должен иметь:  - скелетированную приемную гильзу.  - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол.  - вкладную гильзу из гипоаллергенного сверхпрочного HTV-силикона (по назначению врача ортопеда).  - пассивный локтевой шарнир с возможностью фиксации в различных положениях.  - кисть косметическую из силикона с армированными пальцами и пассивной ротацией, со скользящим покрытием, детализированными капиллярными линиями, костными выступами, венами, рельефом. Внешний вид кисти должен максимально быть приближен к естественному виду здоровой кисти получателя.  Изготовление пробных гильз должно быть из термопластика.  Крепление протеза должно быть вакуумное. Косметическая оболочка должна быть из поролона, покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические перлоновые.  Изготовленное Изделие должно соответствовать  - ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» | 1 |
| 4 | 8-01-03  Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен быть индивидуального изготовления по слепку культи получателя и должен иметь:  - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол.  - пробную гильзу, изготовленную из термопласта.  - кисть косметическую из силикона, армированную нейлоновой сеткой, со скользящим покрытием, с армированными пальцами, детализированными капиллярными линиями, костными выступами, венами, рельефом.  Внешний вид кисти должен быть максимально приближен к естественному виду здоровой кисти получателя.  Цвет кожных покровов должен быть индивидуально подобран под получателя.  Поверхность кисти должна позволять производить гигиеническую обработку мыльным раствором, в том числе для быстрого удаления типографской краски.  Крепление протеза должно быть за счет формы приемной гильзы.  Изготовленное Изделие должно соответствовать  - ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» | 1 |
| 5 | 8-02-02  Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий должен быть индивидуального изготовления по слепку культи получателя и должен иметь:  - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;  - пробные гильзы из термопласта;  - рабочие насадки в количестве 4 штук:  • насадка держателя ножниц,  • насадка ножницы садовые с хвостовиком,  • насадка сучкорез с хвостовиком,  • насадка-опора для выполнения физических упражнений с хвостовиком.  Протез должен быть без искусственной кисти.  Крепление протеза должно быть индивидуально подобрано под получателя.  Изготовленное Изделие должно соответствовать  - ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» | 1 |
| ИТОГО | | | **5** |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта** |
| С даты заключения государственного контракта по 29.12.2025. |
| 1. **Срок выполнения работ** |
| Не более 60 календарных дней с даты предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями.».  Начало выполнения работ не ранее 09.01.2025. |
| 1. **Место поставки товара, выполнения работ (услуг)** |
| Передача изготовленных Изделий Получателям осуществляется в городе Москве или в Московской области в стационарном пункте выдачи, оборудованном с учетом установленных требований доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», или должна осуществляться адресная доставка Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя). |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ** |
| Выполнение работ по изготовлению Изделий должно включать:  - прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в стационарном пункте, организованном Исполнителем в городе Москве или Московской области, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в городе Москве или Московской области в случае невозможности (по состоянию здоровья) его приезда в пункт (по заявлению Получателя);  - индивидуальное изготовление Изделия;  - передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи, организованном Исполнителем в городе Москве или в Московской области, или осуществить адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя);  - ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя;  - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Срок пользования Изделием должен в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».  Гарантийный срок на изготовленное Изделие устанавливается предприятием-изготовителем и должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Получателем акта приемки Изделия.  Ремонт или замена Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия должны осуществляется за счет Исполнителя.  Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.  В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):  - прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия;  - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;  - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москве или в Московской области для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя). |