**Описание объекта закупки**

Поставка технических средств реабилитации – электронный ручной видеоувеличитель (в комплекте с телевизионным дисплеем)

1. **Количество поставляемых товаров**: 70 штук.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации** | Единица измерения | Кол-во | **Характеристики Товара** | | | |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | **КТРУ:**  **28.99.39.190-00000282**  -  **КОЗ:**  **01.28.13.01.02**  **Класификация:**  **13-01-02**  электронный ручной видеоувеличитель (в комплекте с телевизионным дисплеем**)** | Штука | 70 | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** | | | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара*** | | | | |
| **Количественные** | | | | |
| Вес (без сетевого адаптера) | | не более 300 | грамм. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| длина | | Не более 150 | мм |
| ширина | | Не более 95 | мм |
| высота | | Не более40 | мм |
| **Качественные** | | | | |
| Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем (ЭРВУ) | должен быть предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения 0,03 -0,1. | | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы: | рассматривание удалённых объектов на расстоянии до 10метров включительно; | | |
|  |  |  |  | наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма; | | |
|  |  |  |  |  | регулировка увеличения изображения в пределах 7-14 крат; | | |
|  |  |  |  |  | - наличие не менее 9 режимов отображения: полноцветный и черно-белый естественной контрастности - высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом). | | |
|  |  |  |  | ЭРВУ должен обеспечивать во всех режимах высокое качество изображения без видимых цветовых, геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея в том числе с цветных глянцевых поверхностей, а также: | - режим фиксации изображения на дисплее; | | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | - режим записи изображения в память на флэш-карту; | | |
|  |  |  |  | - режим просмотра изображений, записанных на флэш-карте с функцией перемещения изображений в горизонтальном и вертикальном направлениях (скроллинг); | | |
|  |  |  |  | - режим преобразования плоскопечатного текста в речь при помощи синтезатора речи, соответствующего высшему классу качеству ГОСТ Р50840-95 п. 8.4; | | |
|  |  |  |  | - режим записи и воспроизведения звукового комментария для каждого записанного изображения. | | |
| Длительность каждого звукового комментария - не менее 30 сек.; | | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | - режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов; | | |  |
|  |  |  |  | - режим автоматической фокусировки изображения. | | |  |
|  |  |  |  | Обновление внутреннего программного обеспечения аппарата | должно производиться в автономном режиме из файлов, записанных на флэш-карте, | | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Включение, выключение, а также переключение режимов работы | должно подтверждаться звуковыми сигналами и речевыми сообщениями. | | |  |
|  |  |  |  | Флэш-карта в рабочем состоянии должна выступать за пределы корпуса на расстояние | 1 - 2 мм. | | |  |
|  |  |  |  | Все органы управления ЭРВУ должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга, | тактильные обозначения должны быть выпуклыми, четко различимыми и контрастными по цвету. | | |  |
|  |  |  |  | Питание от сети переменного тока | при помощи сетевого адаптера и от встроенного аккумулятора или батареи. | | |  |
|  |  |  |  | Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи | не менее 2-х часов. | | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Наличие | Разъемов для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для флэш-карты. | | |  |
|  |  |  |  | светодиодного индикатора заряда батареи. | | |  |
|  |  |  |  | Комплект поставки: | - электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем;  - плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководства по эксплуатации;  - головной телефон (наушники);  - сетевой адаптер;  - сумка с ремнем для переноски;  - упаковочная коробка. | | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | - флэш-карта не менее 2 Gb; | | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара:**

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Махачкалы и других городов Республики, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок поставки** | Срок поставки: 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется с момента заключения в течении 20 дней для возможности Заказчику провести проверку Товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых Товаров.Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| **Место поставки** | Республика Дагестан: г. Махачкала. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства Получателя. |