|  |
| --- |
| **Техническое задание на поставку автомобилей с адаптированными органами управления, с автоматической трансмиссией** |
| № п/п | Наименование товара, марка, модель, модификация, страна происхождения Товара[[1]](#endnote-1), реестровый номер, информация о совокупном количестве баллов[[2]](#endnote-2) | ОКПД2/КОЗ/КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Автомобили с адаптированными органами управления, с автоматической трансмиссией (Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые) | 29.10.59.390/01.29.24.03.03 | 2 | шт | Кузов: | качественная | Цельнометаллический |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Колесная формула: | качественная | ведущие колеса 4 х 2 / передние |  |
| Схема компоновки автомобиля | качественная | переднеприводная |  |
| Расположение двигателя | качественная | переднее поперечное |  |
| Тип двигателя | качественная | четырехтактный, бензиновый |  |
| Трансмиссия | качественная | автоматическая |  |
| Оборудование автомобиля | качественная | адаптированные органы управления |  |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | количественная | ≥ | 1500 | ≤ | 1800 | куб. см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество дверей | количественная | ≥ | 4 |  |  | шт. |
| 2 | Автомобили с адаптированными органами управления, с автоматической трансмиссией (Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые) | 29.10.59.390/01.29.24.04.03 | 1 | шт | Кузов: | качественная | Цельнометаллический |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Колесная формула: | качественная | ведущие колеса 4 х 2 / передние |  |
| Схема компоновки автомобиля | качественная | переднеприводная |  |
| Расположение двигателя | качественная | переднее поперечное |  |
| Тип двигателя | качественная | четырехтактный, бензиновый |  |
| Трансмиссия | качественная | автоматическая |  |
| Оборудование автомобиля | качественная | адаптированные органы управления |  |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | количественная | ≥ | 1500 | ≤ | 1800 | куб. см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество дверей | количественная | ≥ | 4 |  |  | шт. |

**Требования к Товару**

Автомобили с адаптированными органами управления, с автоматической трансмиссией должны выпускаться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011 и/или Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили являются легковыми.

Автомобили являются новыми, ранее не бывшие в эксплуатации.

Автомобили являются не ранее 2024 года выпуска.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей, по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления в соответствии с таблицей № 1).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления (устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными нарушениями функций нижних конечностей)) на Автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления (устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными нарушениями функций нижних конечностей)) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе Автомобиля.

2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Автомобилей установленным требованиям:

2.1. Документом, подтверждающим соответствие обязательным требованиям, установленным в Российской Федерации, является Одобрение типа транспортного средства или Заключение об оценке типа транспортного средства.

2.2. Сертификат соответствия на адаптированные органы управления - устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными нарушениями функций нижних конечностей), если ручное управление не сертифицировано в составе автомобиля.

# Порядок проверки и приемки Товара

Проверка Товара осуществляется в присутствии полномочного представителя Поставщика и Заказчика на предмет его соответствия Техническому заданию и выявление недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно выявить, не применяя технологическое оборудование. При осуществлении проверки Товара Заказчик вправе проверять:

- отсутствие внешних повреждений;

- соблюдение установленных правил маркировки Товара (соответствие номера двигателя, кузова, транспортного средства, идентификационного номера (VIN) и других показателей содержанию представленных документов);

- соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

- четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого Товара;

- наличие следующих документов на русском языке:

1. гарантийный талон на Автомобиль;

2. сервисная книжка;

3. выписка из электронного паспорта транспортного средства

4. руководство по эксплуатации транспортного средства;

5. руководство по эксплуатации органами управления (специальным оборудованием (ручным управлением));

6. Одобрение типа транспортного средства или Заключение об оценке типа транспортного средства (заверенная копия);

7. действующий сертификат соответствия на устройства ручного управления автомобилями категории М1 для водителей – застрахованных лиц (заверенная копия);

8. Договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем об обеспечении транспортным средством;

9. Акт приема - передачи товара;

10. другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание Автомобилей.

Датой поставки Товара по Государственному Контракту является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта приема-передачи товара Получателю.

Результат приемки поставленного Товара оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Поставщиком документа о приемке в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов.

Для приемки поставленного Поставщиком Товара Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение экспертизы результатов Заказчиком своими силами осуществляется в части соответствия требованиям, установленным Государственным Контрактом, на основании документов, представленных Поставщиком. Подписанный документ о приемке, является подтверждением проведения экспертизы Заказчиком своими силами. Проведенная экспертиза Товара не распространяется на возможные недостатки Товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования Товара в соответствии с его назначением.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий на Товар**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Пользователю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Пользователю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Пользователем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Пользователем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо его официальным представителем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Пользователем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному представителю для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному представителю, в который обратился Получатель для выполнения работ.

В период гарантийного срока Поставщик (представитель Поставщика) обеспечивает сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, указанных в Перечне СТО, предоставленном Поставщиком (представителем Поставщика) Заказчику, в субъекте Российской Федерации, в котором находится Получатель.

Поставщик (представитель Поставщика) должен предоставить Заказчику не позднее 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта информацию о наименованиях станций технического обслуживания, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц станций технического обслуживания.

## Условия передачи Автомобилей

Доставка в г. Волгоград, предпродажная подготовка, хранение до выдачи Получателям, на складе (площадке) Поставщика (представителя Поставщика) в г. Волгоград осуществляется Поставщиком.

Передача Автомобилей Получателям осуществляется в присутствии полномочного представителя Поставщика и Заказчика, на складе Поставщика (представителя Поставщика) в г. Волгоград по адресу, указанному Поставщиком (сообщается Поставщиком Заказчику в срок, не более одного дня со дня заключения Государственного Контракта посредством интернет связи, отправив оригинал почтой) на основании Направления, выданного Получателю Заказчиком, при предъявлении им паспорта.

Факт передачи подтверждается подписанием Получателем и Поставщиком или представителем Поставщика Акта приема - передачи Товара.

Не позднее одного дня с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления Автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение Автомобиля до даты поставки Получателю.

В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей по Государственному Контракту третьего лица, Поставщик должен предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую его право действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение Государственного Контракта несет Поставщик.

При передаче Товара Поставщик обязан привести Автомобиль в товарный вид.

Поставщик обязан обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателю по правильному использованию Товаром.

При передаче Автомобиля Поставщик обязан разъяснять Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также разъяснять порядок обеспечения гарантийного ремонта товара.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию на русском языке:

- гарантийный талон на автомобиль;

- сервисная книжка;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание Автомобилей;

 - выписку из электронного паспорта транспортного

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- руководство по эксплуатации средствами управления (специальным оборудованием (ручным управлением);

 - Одобрение типа транспортного средства или Заключение об оценки типа транспортного средства (заверенная копия);

- действующий сертификат соответствия на устройства ручного управления автомобилями категории М1 для водителей – застрахованных лиц (заверенная копия);

 - Договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем об обеспечении транспортным средством в 2 экземплярах;

- Акт приема-передачи Товара в 2 экземплярах;

 Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Волгограда по адресу, указанному Поставщиком. Информация об адресе предоставляется Заказчику в срок не позднее одного дня с даты заключения государственного контракта

 Срок поставки автомобилей не позднее 15 марта 2025 года.

1. Наименование, марка, модель, модификация, страна происхождения Товара указываются в соответствии с заявкой участника закупки. [↑](#endnote-ref-1)
2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства":

- в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, указываются номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции, а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий);

- в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, указываются номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров, а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза, если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий). [↑](#endnote-ref-2)