|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара по коду КТРУ: | КТРУ/  ОКПД2 | Кол-во,  шт. | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик  в заявке |
| 1 | Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для получателей без участия левой ноги | 29.10.59.390 | 1 | Категория автомобиля должна быть Ml | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Качественная | хэтчбек или седан |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество дверей | Количественная | ≥ 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество мест спереди | Количественная | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество мест сзади | Количественная | ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула/ведущие колеса должны быть 4x2/ передние | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля должна быть переднеприводная | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя должно быть переднее поперечное | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя должен быть четырехтактный, бензиновый | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач должна быть с механическим управлением | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | Количественная | ≥ 1596 и ≤ 1800 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для получателей без участия обеих ног | 29.10.59.390 | 3 | Категория автомобиля должна быть Ml | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Качественная | хэтчбек или седан |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество дверей | Количественная | ≥ 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество мест спереди | Количественная | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество мест сзади | Количественная | ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула/ведущие колеса должны быть 4x2/ передние | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля должна быть переднеприводная | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя должно быть переднее поперечное | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя должен быть четырехтактный, бензиновый | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач должна быть с механическим управлением | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | Количественная | ≥ 1596 и ≤ 1800 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для получателей без участия правой ноги | 29.10.59.390 | 1 | Категория автомобиля должна быть Ml | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Качественная | хэтчбек или седан |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество дверей | Количественная | ≥ 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество мест спереди | Количественная | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество мест сзади | Количественная | ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула/ведущие колеса должны быть 4x2/ передние | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля должна быть переднеприводная | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя должно быть переднее поперечное | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя должен быть четырехтактный, бензиновый | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач должна быть с механическим управлением | Качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | Количественная | ≥ 1596 и ≤ 1800 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

**Требования к условиям поставки:**

Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) с учетом Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023). Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара

Автомобиль должен быть легковым.

Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не прошедшим ремонт, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

Год выпуска автомобиля должен быть не ранее 2-го полугодия 2024 года.

Автомобиль, предназначенный для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (левой ноги, правой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 с учетом Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023).

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги, правой ноги, обеих ног) или сертификат на устройство ручного управления автомобилями категории М1 сертифицированного в составе автомобиля.»

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

-выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС)

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

-копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги, правой ноги, обеих ног) или сертификат на устройство ручного управления автомобилями категории М1 сертифицированного в составе автомобиля»

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- руководство по эксплуатации специального оборудования;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.

**Порядок формирования цены:**

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобиля, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД, налоги, уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к качеству товара:**

Условия перевозки товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 с учетом Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».