**Техническое задание на поставку системных блоков в 2018 году**

1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Поставляемый товар должен быть новым. Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

3. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

4. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 1 (одного) года с момента подписания Заказчиком акта о приемке результатов исполнения государственного контракта.

5. Гарантийное обслуживание осуществляется силами и за счет средств Поставщика, включая доставку, замену, ремонт и т.п., без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

6. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

7. Товар должен поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

8. Отгрузка товара должна осуществляться в здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2, в помещения, указанные Заказчиком, до пятого этажа включительно. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком.

9. На системный блок должна быть предустановлена и активирована лицензионная операционная система, сертифицированная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее – ФСТЭК России) по требованиям безопасности информации, в комплекте с лицензионным носителем информации (дистрибутивом).

Для сертифицированного программного обеспечения должно быть обеспечено получение обновлений, прошедших соответствующие проверки в испытательных лабораториях, на физическом носителе, либо через Интернет по защищенным каналам.

Должен быть поставлен базовый пакет для сертифицированной версии операционной системы, обеспечивающий выполнение основных требований руководящих и нормативных документов по защите конфиденциальной информации и персональных данных, применяющийся в качестве сертифицированного средства защиты информации от НСД для построения автоматизированных систем, показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992) – по классу защищенности не ниже 5 и должен иметь возможность использоваться при создании автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно и при создании информационных систем персональных данных до 2 класса включительно.

Вместе с товаром должна быть поставлена лицензия на использование программы контроля сертифицированной версии операционной системы.

Вместе с товаром должен быть предоставлен пакет эксплуатационной документации, формуляр на сертифицируемое программное обеспечение, промаркированный Голографическим специальным знаком соответствия ФСТЭК России, формуляр на программу контроля сертифицированной версии программного обеспечения Check и гарантийный талон.

Все лицензии на поставляемое программное обеспечение должны быть бессрочными, то есть не должны содержать ограничений по срокам на использование лицензиатом данных программных продуктов.

10. Поставляемый товар должен отвечать следующим требованиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Количество |
| 1 | Системный блок | тип процессора - Х86 не более 4 ядер | наличие | 25 шт. |
| частота процессора, ГГц | не менее 3 и не более 4 |
| Размер оперативной памяти, Гб | Не менее 4 и не более 16 |
| объем накопителя, Гб | Не менее 500 и не более 1000 |
| тип жесткого диска - HDD и/или SSD | наличие |
| оптический привод - встроенный привод не ниже DVD-R и не выше BD-RW | наличие |
| тип видеоадаптера - интегрированный и/или дискретный | наличие |
| Форм-фактор - Slim-Desktop | наличие |
| операционная система не ниже Microsoft Windows 7 Pro (русская версия) и не выше Microsoft Windows 10 Pro (русская версия) | наличие |
| Средство защиты информации и /или аппаратно-программный модуль доверенной загрузки | наличие |