**Выполнение работ по изготовлению корсетов полужесткой фиксации по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2018 году (п.1)**

**Техническое задание**

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: **Выполнение работ по изготовлению корсетов полужесткой фиксации по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2018 году**

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): **350 штук**.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя в пределах Орловской области. Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком. Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя, либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Срок выполнения работ: **до 01.09.2018 включительно**.

Сроки действия Контракта: **до 01.10.2018 включительно**.

Источник финансирования: федеральные средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, перечисленных заказчику в соответствии с действующим законодательством.

Начальная (максимальная) цена Контракта: **1850461 руб. 00 коп.**

Цена Контракта включает в себя: В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работ** | **Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ** | **Цена за ед. изделия,****руб.** | **Кол-во изделий, изготовляемых при выполнении работ, шт.** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Изготовление корсета полужесткой фиксации на средне-грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника | Корсет полужесткой фиксации на средне-грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника должен быть изготовлен из текстильных материалов, усилен моделируемыми ребрами жесткости, фиксация корсета индивидуальная.Изготовление по индивидуальному заказу и обмерам.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.Гарантийный срок: для взрослых – не менее 6 месяцев, для детей – не менее 2 месяцев. | 4193,10 | 165 | 691861,50 |
| 2 | Изготовление корсета полужесткой фиксации на поясничный отдел позвоночника | Корсет полужесткой фиксации на поясничный отдел позвоночника (пояс) должен быть изготовлен по индивидуальному заказу и обмерам из эластичных материалов. Фиксация корсета индивидуальная.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.Гарантийный срок – не менее 6 месяцев. | 6262,70 | 185 | 1158599,50 |
| **ИТОГО:** | **350** | **1850461,00** |

**Требования к качеству выполняемых работ**

Корсеты должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии с действующими требованиями ГОСТ 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования», Республиканского стандарта РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Все материалы, применяемые для изготовления корсетов, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении назначенным способом, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

**Требования к техническим характеристикам выполняемых работ**

Выполнение работ должно включать:

- комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление корсетов;

- выдачу результата работ Получателю.

**Требования к безопасности выполняемых работ**

 Выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

**Требования к результатам выполненных работ**

 Корсеты (далее – изделия) должны быть изготовлены по индивидуальным меркам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполняемых работ**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в Техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Срок выполнения работ**

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнение работ не позднее 1 дня с момента получения от Заказчика списка Получателей, которым Заказчиком выданы направления, либо не позднее 1 дня с момента обращения Получателя к Исполнителю с паспортом и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более 60 календарных дней, но **не позднее 01.09.2018 г. включительно**.

Результаты работ передаются непосредственно Получателям по месту нахождения Исполнителя или по требованию Получателя доставляются ему на дом.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено контрактом, Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.