|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание функциональных и технических характеристик объекта закупки |
| 1. | Автомобиль, оборудованный средствами управления для застрахованных лиц, с нарушением функций левой ноги | Категория автомобиля М1.  Тип кузова - Цельнометаллический, несущий седан или хэтчбек,  количество дверей - не менее 4,  Экологический класс - не менее 5,  Колесная формула-4 х 2, ведущие колеса – передние,  Схема компоновки автомобиля – переднеприводная,  КПП – с механическим переключением передач,  Расположение двигателя - переднее поперечное,  Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый,  Система питания- впрыск топлива с электронным управлением,  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011:  - наличие антиблокировочной системы тормозов;  - наличие адаптированных органов управления для физических лиц с патологией нижних конечностей,  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95,  Количество мест спереди/сзади - 2/3,  Габаритные размеры, мм (длинна/высота/ширина - не менее 4246/ 1700/ 1500,  База, мм - не менее 2476,  Полная масса транспортного средства, кг- не менее 1075,  Подвеска: передняя - Независимая, пружинная, типа McPherson, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости,  Подвеска: задняя - полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| 2. | Автомобиль, оборудованный средствами управления для застрахованных лиц, с нарушением функций правой ноги |