Часть III. Техническое задание

Требования к объему, наименованию, техническим и качественным характеристикам услуг по ремонту протезов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер вида техни-ческого средст-  ва реаби-литации (изде-лий)[[1]](#footnote-1) | Наименование услуг | Технические характеристики услуг | Объем услуг, усл.ед.  (ремонт) | Средняя цена единицы, руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена шарикоподшипника в коленном шарнире в протезе голени. | 2 | 358,76 | 717,52 |
| 2 | 8-07-11 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Укорочение протеза бедра | 1 | 1171,02 | 1171,02 |
| 3 | 8-07-03 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена несущего модуля в протезах голени и бедра | 1 | 6633,33 | 6633,33 |
| 4 | 8-07-09  8-07-11 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена адаптера в протезах нижних конечностей модульной конструкции | 4 | 8030,05 | 32120,20 |
| 5 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена стопы углепластиковой | 2 | 44904,96 | 89809,92 |
| 6 | 8-07-10 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена вакуумного клапана | 1 | 3245,98 | 3245,98 |
| 7 | 8-08-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена формообразующей косметической оболочки стопы | 2 | 15403,95 | 30807,90 |
| 8 | 8-07-03 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена пластмассовой гильзы бедра | 1 | 32453,33 | 32453,33 |
| 9 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена замкового устройства без смены гильзы | 1 | 27786,96 | 27786,96 |
| 10 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена штыря для замкового устройства | 1 | 4254,77 | 4254,77 |
| 11 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы голени с лайнером | 1 | 79523,71 | 79523,71 |
| 12 | 8-07-10  8-07-05 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы бедра | 2 | 76851,79 | 153703,58 |
| 13 | 8-07-10 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы бедра с лайнером | 1 | 94193,80 | 94193,80 |
| 14 | 8-03-02 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена кисти функционально косметической | 1 | 15231,90 | 15231,90 |
| 15 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена замкового лайнера в протезе голени | 10 | 34414,16 | 34414,16 |
| 16 | 8-07-04  8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена беззамкового лайнера в протезе голени | 7 | 12405,90 | 86841,30 |
| 17 | 8-07-09  8-07-11 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена стопы одноосной | 2 | 6813,20 | 13626,40 |
| 18 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена стопы динамической | 2 | 16869,95 | 33739,00 |
| 19 | 8-07-03 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена РСУ (гильзового адаптера) в протезах голени и бедра | 1 | 5941,94 | 5941,94 |
| 20 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена пояса № 655 кожаного узкого | 1 | 1633,30 | 1633,30 |
| 21 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена пояса №656 кожаного широкого | 1 | 2243,08 | 2243,08 |
| 22 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена штрипки или капки | 1 | 294,26 | 294,26 |
| 23 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена кожаного вертлуга к поясу для деревянного протеза бедра | 1 | 273,71 | 273,71 |
| 24 | 8-07-05  8-07-10 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена облицовки протеза бедра из пенополиуретана | 2 | 11562,12 | 23124,24 |
| 25 | 8-07-09 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена крепления типа “Уздечка” в протезах голени | 1 | 1179,93 | 1179,93 |
| 26 | 8-07-09  8-07-03 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена облицовки гильзы голени | 3 | 4758,95 | 14276,85 |
| 27 | 8-07-09  8-07-04 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена силиконового наколенника в протезах голени | 3 | 6280,80 | 18842,40 |
| 28 | 8-07-10 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена пояса-крепления в протезе бедра | 1 | 4260,96 | 4260,96 |
| 29 | 8-07-05  8-07-10 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена протяжки для протеза бедра | 2 | 1097,95 | 2195,90 |
| 30 | 8-07-09  8-07-10  8-07-05  8-07-11 | Ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена чулка косметического в протезах голени и бедра | 7 | 1863,45 | 13044,15 |
| **Итого:** | | | | **66** | **х** | **1137314,04** |

Услуги по ремонту протезов должны быть оказаны в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Исполнитель должен:

- оказать услуги по ремонту протезов для инвалидов на основании направления Заказчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Исполнителю инвалидом либо лицом, представляющим его интересы;

- организовать оказание услуг по ремонту протезов по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, - на дому.

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте оказания услуг по ремонту протезов.

Материалы, применяемые для ремонта протезов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи инвалида), с которой контактируют те или иные детали отремонтированных протезов при их нормальной эксплуатации; материалы должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При использовании отремонтированных протезов по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а также использование отремонтированных протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при их эксплуатации.

При передаче отремонтированных протезов Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта протезов.

Гарантийный срок на отремонтированные протезы устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи оказания услуги по ремонту протеза инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида и должен быть не менее 1 (Одного) месяца.

Обеспечение ремонта, устранения недостатков при оказании услуг по ремонту протезов должно осуществляться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству оказанных услуг по ремонту протезов, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств устранить выявленные недостатки или дефекты.

Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

График оказания услуг - со дня заключения контракта по 03 декабря 2018 года

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №86н (с изменениями и дополнениями) [↑](#footnote-ref-1)