### III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку легковых автомобилей для нужд Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год**

.

**I Требования к количеству и качеству товара:**

- Автомобиль в количестве – 10 шт.;

- Цвет – черный или белый или серый;

- Год выпуска – не ранее 2017г.;

- Не менее 4 дверей;

- Экологический стандарт – не менее Euro 5;

- Автомобили должны быть новыми и не бывшими в употреблении, без механических повреждений, пробег не более 50 км;

- Гарантийные обязательства производителя - не менее 3 (трех) лет или не менее 100 тыс. км пробега (что наступит ранее) с даты подписания Акта о приемке Товара.

- стандартные части автомобилей должны быть доступны на рынке и их отдельное производство в случае необходимости не требуется;

**- место поставки Товара**: г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12.

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и мощность двигателя: | **Не менее 1,6 л., не менее 125 л.с., и не более 180 л.с., бензиновый** |
| Тип КПП: | **6-ступенчатая АКПП** |
| Кузов: | **Седан** |
| Привод: | **Передний или полный** |
| Цвет кузова: | **Черный, белый, серый** |
| Цвет/отделка салона: | **Черный/ткань** |
| Год выпуска: | **Не ранее 2017** |

**II Комплектация автомобиля:**

- Диски не менее 16" радиуса стальные или легкосплавные (стальные диски должны быть в комплекте с декоративными колпаками)

- Боковые зеркала, с окрашенным основанием в цвет кузова

- Боковые зеркала с электроприводом складывания, электроприводом, подогревом и встроенными указателями поворота

- Передний и задний бампер в цвет кузова

- Передний и задний бампер: нижняя часть и нижний боковой молдинг в цвет кузова

- Хромированная верхняя решётка радиатора

- Фронтальные подушки безопасности

- Антиблокировочная система тормозов

- Электронная система курсовой устойчивости c функцией контроля тяги и поддержки экстренного торможения

- Система помощи при трогании на подъеме

- Электропривод передних и задних стеклоподъёмников

- Сиденье водителя и пассажира с механической регулировкой в 4-х положениях

- Сиденье водителя с регулировкой по высоте

- Центральная консоль с подлокотником

- Кондиционер

- Маршрутный компьютер

- Цветной дисплей на панели приборов

- Аудиосистема CD/MP3, не менее 6 динамиков, не менее 3,5" дисплей на центральной консоли, порт USB, система Bluetooth

- Омыватели фар

- Передние противотуманные фары

- Кожаная отделка рулевого колеса

- Подогрев передних сидений

- Подлокотник для второго ряда сидений

- Запасное колесо

- Задние датчики парковки

- Подогрев рулевого колеса

- Тёмная тонировка задних стекол

**Обязательные условия:**

Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика.

**Срок поставки товара** в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

1. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

2. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

3. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

4. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

5. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику.

**Требования к качеству товара:**

Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов (ГОСТ 4.396-88). Поставщик при поставке товара передает Заказчику сертификат типа транспортного средства.