**Описание объекта закупки.**

1. **Наименование** **объекта закупки** – поставка в 2018 году туторов для обеспечения инвалидов

Количество – 414 шт.

1. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632 - 2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Терминология и определения при составлении конкурсной заявки должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Обеспечение инвалидов ортезами должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Изделия должны быть новыми (изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» должен быть установлен срок службы протезов.

Обеспечение инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненным, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Обеспечение инвалидов ортезами должно быть выполнено с надлежащим качеством в установленные сроки.

Количество - 414 шт., включая следующие протезно-ортопедические изделия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Кол-во (шт.) |
| 1. | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов. Крепление застежка "велкро". Жесткая профилируемая шина, специальный | 20 |
| 2. | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий, корригирующий. Изготовлен из термопластов; эластичных; вспененных упругих и смягчающих материалов. Крепление застежка "велкро". Жесткие шины, с улучшенными функциональными свойствами, специальный, профилактический | 8 |
| 3. | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий, корригирующий. Изготовлен из термопластичного пластика, по слепку. Крепление застежка "велкро" и/или ремешки, специальный, профилактический, детский | 50 |
| 4. | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластов; эластичных; вспененных упругих и смягчающих материалов. Крепление застежка "велкро". Жесткие шины, специальный | 10 |
| 5. | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов. Крепление застежка "велкро". Жесткие шины, специальный, детский | 50 |
| 6. | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластичных пластиков; вспененных упругих и смягчающих материалов, по слепку. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка или ремешки, специальный | 2 |
| 7. | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластичных пластиков; вспененных упругих и смягчающих материалов. Шины и модули фиксируют сустав, с улучшенными функциональными свойствами. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка, специальный, профилактический | 80 |
| 8. | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластов; вспененных упругих и смягчающих материалов. Шины или модули стабилизируют правильное положение стопы. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка, специальный, профилактический | 10 |
| 9. | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластов; вспененных упругих и смягчающих материалов. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка или ремешки, специальный, детский | 60 |
| 10. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластов; из эластичных; из вспененных упругих и смягчающих материалов. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка. Жесткие шины, специальный. | 20 |
| 11. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластичных материалов, вспененных упругих и смягчающих материалов; из кожи с жесткими шинами, по слепку. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка или ремешки, специальный | 14 |
| 12. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка. Жесткие шины, специальный, детский | 80 |
| 13. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластичного пластика; вспененных упругих и смягчающих материалов, по индивидуальному слепку. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка, специальный, детский | 6 |
| 14. | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу фиксирующий. Изготовлен из термопластичного пластика; вспененных упругих и смягчающих материалов, по индивидуальному слепку. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка, специальный, детский | 4 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Ортопедические аппараты | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | 12 месяцев |

**Объём предоставления гарантии качества товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.

Единица измерения срока предоставления гарантии качества работ - один месяц.