Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на выполнение работ по обеспечению в 2018 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, ортопедической обувью

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование протезов | Функциональные характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| Малосложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки для взрослых | Ботинок или полуботинок или туфель для взрослых на протез используется при вальгусной или варусной деформации стоп. Должен изготавливаться из натурального хрома, со шнурками или молнией обувной, клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 2342,33 | 32 | 74 954,56 |
| Малосложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке для взрослых | Ботинок утепленный для взрослых на протез используется при вальгусной или варусной деформации стоп. Должен изготавливаться из натурального хрома, натурального, искусственного меха, со шнурками или молнией обувной, клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 3409,33 | 32 | 109 098,56 |
| Ортопедическая обувь на протез | Ботинки или полуботинки или туфли взрослые на протез должны быть из натурального хрома, со шнурками или молнией обувной, клеевым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов. | 2332,00 | 250 | 583 000,00 |
| Ортопедическая обувь на протез | Ботинки утепленные на протез на утепленной подкладке должны быть из натурального хрома, натурального меха, со шнурками или молнией обувной, клеевым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов. | 3345,00 | 250 | 836 250,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки | Ботинок или полуботинок или туфель мужской или женский на аппарат должен быть из натурального хрома, со шнурками обувными, клеевым, рантовым методом крепления. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная. Изготовление должно быть индивидуальное. | 4260,67 | 30 | 127 820,10 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки | Ботинок мужской или женский утепленный на аппарат должен быть из натурального хрома, со шнурками обувными, клеевым, рантовым методом крепления. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального или искусственного меха, подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Изготовление должно быть индивидуальное. | 4860,33 | 30 | 145 809,90 |
| Вкладной башмачок | Башмачок вкладной мужской или женский из искусственного носка, со шнурками обувными должен быть изготовлен из натурального хрома, металпластинки, с жестким языком, с жесткими берцами. Сапожок вкладной мужской или женский должен быть изготовлен из натурального чепрака, жесткого кругового корсета, искусственного носка, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинки. Изготовление должно быть индивидуальное. Должен комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из юфти. | 5281,67 | 12 | 63 380,04 |
| Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви | Стельки, полустельки, супинаторы мужские, женские и детские могут быть с пробковой выкладкой свода или с пронатором, или с коском до 3 см. с углублением для пяточной шпоры, натоптыша и др. Материал должен быть натуральная кожа. Изготовление должно быть индивидуальное. | 398,67 | 21 | 8 372,07 |
| ИТОГО |  |  | **657** | **1 948 685,23** |

Количество ортопедической обуви – 657 шт.

Общая стоимость составляет 1 948 685,23 рубль (Один миллион девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 23 коп.)

Выполнение работ по обеспечению Получателей ортопедической обувью производится по индивидуальным меркам, снятым с Получателя. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Получателя.

Требования к безопасности, экологической безопасности товара:

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно–двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувью должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия". ГОСТ Р 54407-2011 "Обувь ортопедическая. Общие технические условия".

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Требования к хранению, упаковке товара:

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Сроки гарантии на обувь взрослую- 70 дней.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ортопедической обуви, вышедшей из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Срок пользования обувью, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики составляет:

1. Малосложная ортопедическая обувь для взрослых - не менее 12 месяцев;

2. Ортопедическая обувь на протез - не менее 6 месяцев;

3. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки - не менее 6 месяцев;

4. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке - не менее 6 месяцев;

5. Вкладной башмачок или сапожок - для взрослых - не менее 6 месяцев:

6. Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви – не менее 6 месяцев.