Приложение № 1 к Техническому заданию.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами,туторами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за единицу изделия, руб. | Кол-во, шт. |
| 1 | Аппарат на коленный сустав. | Аппарат на коленный сустав фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять:   * из гильз бедра и голени, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; * материал гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; * шарниры по назначению врача-ортопеда: беззамковые, замковые; * с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 9180 | 1 |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав. | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, разгружающий, индивидуального изготовления должен состоять:   * из гильз голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; * материал гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; * шарнир - беззамковый; * с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 12049 | 1 |
| 3 | Аппарат на всю ногу. | Аппарат на всю ногу фиксирующий, разгружающий индивидуального изготовления должен состоять:   * из гильз бедра, голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; * материал гильзы по назначению врача-ортопеда: натуральная кожа, термопластик; * шарниры по назначению врача-ортопеда: голеностопный – беззамковый с ограничением, коленный – замковый, беззамковый; * с вкладышем в гильзу по назначению врача-ортопеда: из подкладочной натуральной кожи, из вспененного материала; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 40568 | 10 |
| 4 | Тутор на локтевой сустав. | Тутор на локтевой сустав индивидуального изготовления с дополнительной коррекцией должен состоять:   * из гильзы, изготовленной по индивидуальным обмерам с локтевого сустава инвалида; * материал гильзы термопласт или аналог; * без вкладыша в гильзу; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 4506 | 10 |
| 5 | Тутор на голеностопный сустав. | Тутор на голеностопный сустав индивидуального изготовления должен состоять:   * из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с ноги инвалида; * материал гильзы листовой термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналога; * с вкладышем в гильзу из вспененного материала; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 3744 | 50 |
| 6 | Тутор на всю ногу. | Тутор на всю ногу индивидуального изготовления должен состоять:   * из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с ноги инвалида; * материал гильзы – листовой термопластик; * без вкладыша в гильзу; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 5028 | 20 |
| 7 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий индивидуального изготовления, должен состоять:   * из гильз бедра и таза, изготовленных по индивидуальным обмерам с тела инвалида; * материал гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; * шарнир тазобедренный, беззамковый, мультиосевой с ограничениями движения; * с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 37743 | 10 |
| 8 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, индивидуального изготовления, должен состоять:   * из гильз таза, бедра, голени и стоп, изготовленных по индивидуальным обмерам с тела инвалида; * материала гильзы - термопластик; * с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; * шарниров тазобедренных - беззамковых; * шарниров коленных по назначению врача-ортопеда: замковых, беззамковых; * по назначению врача-ортопеда: с шарнирами голеностопными, без шарниров голеностопных; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 93757 | 1 |
| 9 | Тутор на лучезапястный сустав. | Тутор на лучезапястный сустав индивидуального изготовления должен состоять:   * из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с лучезапястного сустава инвалида; * материал гильзы термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; * без вкладыша в гильзу, с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача-ортопеда; * крепление (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 4199 | 20 |
| 10 | Тутор на всю руку. | Тутор на всю руку индивидуального изготовления должен состоять:   * из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с руки инвалида; * материал гильзы листовой термопластик или аналог; * без вкладыша в гильзу, с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача ортопеда; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 4783 | 6 |
| 11 | Тутор на коленный сустав. | Тутор на коленный сустав индивидуального изготовления должен состоять:   * из гильзы на голеностопный и коленный суставы изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; * материал гильз листовой термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; * без вкладыша в гильзу, с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача-ортопеда, * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 5737 | 30 |
| 12 | Тутор на предплечье. | Тутор на предплечье фиксирующий индивидуального изготовления должен состоять:   * из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с руки инвалида; * материал гильзы листовой термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; * без вкладыша в гильзу; * вид крепления (указать в заявке); * назначение лечебно-профилактическое. | 4557 | 1 |