**Техническое задание**

Обеспечение изделиями включает прием заказов, изготовление, примерку, подгонку, выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия предназначены для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательной системы травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний.

 Аппараты ортопедические, туторы, отнесены к технических устройствам для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Ортезы(аппараты, туторы) представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.» Ортезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». Туторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52878-2007. «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

**Требования к упаковке и транспортированию**

 В соответствии с п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателю. При передаче изделий Исполнитель обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, а также обеспечить сервис по ремонту изделия на территории г. Кирова, Кировской области в течение гарантийного срока эксплуатации товара.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Изделие должно иметь установленный производителем срок службы, не менее срока пользования техническими средствами реабилитации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Место, условия и сроки (периоды) обеспечения инвалидов**

Прием заказов, примерка, подгонка, осуществляется в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове и Кировской области. Выдача изделий осуществляется в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове и Кировской области, либо с доставкой по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем. Изготовление изделий по настоящему Контракту и передача их непосредственно Получателю - в срок не более 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю, но не позднее 17.12.2018 г. Исполнитель приступает к обеспечению Получателя Изделием со дня обращения Получателя к Исполнителю при наличии паспорта и Направления, выданного Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Требования к качественным, функциональным характеристикам** | **Начальная (максимальная) цена за шт.** **руб.** | **Кол-во, шт.** | **Гарантийный срок** | Срок службы |
| Аппарат на всю ногу | Гильза стопы, голени и бедра из слоистых пластиков, термопластов, композиционных материалов с использованием смол и других материалов , возможно изготовление со смягчающим вкладышем(определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя). Гильза стопы и голени соединены голеностопным шарниром. Шины с замковыми и беззамковыми коленными шарнирами расположены с двух сторон, возможно расположение с одной стороны (снаружи). Допускается дополнительное крепление на туловище в виде корсета (полукорсета) с использованием тазобедренного шарнира. Крепление застежками текстильными «Контакт» или шнуровка (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя).. Изготовление индивидуальное. | 25711,67 | 20 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |
| Тутор на локтевой сустав | Гильза из листового полиэтилена или слоистого пластика, смягчающий вкладыш из пенополиэтилена или педилина (или без него) (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя).. Крепление- застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 3412,67 | 1 | Не менее 6 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| Тутор на лучезапястный сустав | Гильза из листового полиэтилена или слоистого пластика, смягчающий вкладыш из пенополиэтилена или педилена (или без него) (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя). Крепление- застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 3196,67 | 10 | Не менее 6 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| Тутор на всю руку | Гильза из листового полиэтилена или слоистого пластика, смягчающий вкладыш из пенополиэтилена или педилена (или без него) (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя). Крепление- застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 4726,67 | 1 | Не менее 6 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| Тутор на голеностопный сустав | Гильза на стопу и голень из слоистого пластика, листовых термопластов со смягчающим внутренним вкладышем или без него, допускается перфорация (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя).. Крепление- шнуровка или застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 6580,00 | 100 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |
| Тутор на голеностопный сустав | Гильза на стопу и голень из слоистого пластика, листовых термопластов или кожи, со смягчающим внутренним вкладышем или без него, гильза может быть усилена металлическими шинами (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя). Крепление – шнуровка или застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 7120,00 | 26 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |
| Тутор на голеностопный сустав | Гильза на стопу и голень из листового термопласта со смягчающим внутренним вкладышем или без него , допускается перфорация (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя). Крепление с помощью тканой резины , с застежкой «Контакт» Изготовление индивидуальное. | 608,33 | 40 | Не менее 6 мес. | Не менее 1 года |
| Тутор на коленный сустав | Гильза на бедро , коленный сустав и голень из кожи шорно-седельной, листовых термопластов или слоистых пластиков со смягчающим элементом или без него (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя).. Могут быть усилены металлическими шинами. Крепление – застежки текстильная типа «Контакт» или шнуровка (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя).. Изготовление индивидуальное. | 5348,33 | 70 | Не менее 6 мес. | Не менее 1 года |
| Тутор на всю ногу | Гильза на стопу и голень и гильза на бедро , соединенные в замок или единая целая, из слоистого пластика , листовых термопластов или кожи , со смягчающим внутренним вкладышем или без него, допускается перфорация(определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя).. Крепление – застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 7596,67 | 3 | Не менее 6 мес. | Не менее 1 года |

Наименование технического средства реабилитации определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

 В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании п.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Условия Государственного контракта (на основе проекта контракта 2018 г.):

**Срок выполнения работ – 17.12.2018 г.**

**В проект контракта не включать Приложение № 6 «Спецификации протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления»**