**Описание объекта закупки.**

1. **Наименование** **объекта закупки** – поставка в 2018 году корсетов для обеспечения инвалидов

Количество – 382 шт.

1. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632 - 2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Терминология и определения при составлении конкурсной заявки должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Обеспечение инвалидов ортезами должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Изделия должны быть новыми (изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» должен быть установлен срок службы протезов.

Обеспечение инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненным, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Обеспечение инвалидов ортезами должно быть выполнено с надлежащим качеством в установленные сроки.

Количество - 382 шт., включая следующие протезно-ортопедические изделия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Кол-во (шт.) |
| 1. | Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель на шейный отдел позвоночника поддерживающий (воротник Шанца). Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, с хлопчатобумажным чехлом. Крепление застежка "велкро". Фиксирует и разгружает шейный отдел позвоночника, профилактический | 10 |
| 2. | Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель на шейный отдел позвоночника поддерживающий (воротник Шанца). Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, с хлопчатобумажным чехлом. Крепление застежка "велкро". Фиксирует и разгружает шейный отдел позвоночника, профилактический, детский | 10 |
| 3. | Реклинатор | Реклинатор - корректор осанки на грудной и поясничный отделы позвоночника, фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажных тканей и/или эластичных материалов с металлическими ребрами жесткости, по индивидуальным обмерам. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка, профилактический, детский | 10 |
| 4. | Корсет мягкой фиксации | Корсет текстильный фиксирующий, разгружающий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани и/или эластичных материалов с ребрами жесткости. Крепление застежка "велкро", профилактический | 20 |
| 5. | Корсет полужесткой фиксации | Корсет текстильный на грудной; поясничный; крестцовый отделы позвоночника, фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани и/или эластичных материалов с моделируемыми ребрами жесткости и регулированием количества рёбер жесткости, с улучшенными функциональными свойствами. Может изготавливаться по индивидуальным обмерам. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка, профилактический | 220 |
| 6. | Корсет полужесткой фиксации | Корсет текстильный фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани и/или эластичных материалов с ребрами жесткости. Крепление застежка "велкро" и/ или шнуровка, профилактический, детский | 30 |
| 7. | Корсет полужесткой фиксации | Корсет текстильный фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани и/или эластичных материалов с моделируемыми ребрами жесткости, с улучшенными функциональными свойствами. Может изготавливаться по индивидуальным обмерам. Крепление застежка "велкро" и/или шнуровка, профилактический, детский | 80 |
| 8. | Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации - пояс ортопедический на нижние отделы позвоночника, стабилизирующий, фиксирующий, разгружающий. Изготовлен из кожи, по обмерам. Крепление на ремешках, профилактический | 2 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Ортопедические аппараты | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | 6 месяцев |

**Объём предоставления гарантии качества товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.

Единица измерения срока предоставления гарантии качества работ - один месяц.