Часть III. Техническое задание

Требования к объему, наименованию, техническим и качественным характеристикам услуг по ремонту протезов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер вида техни-ческого средст-  ва реаби-литации (изде-лий)[[1]](#footnote-1) | Наименование работ | Технические и функциональные характеристики | Объём работ (шт.) | Средняя цена единицы работы,  руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы голени с лайнером | 3 | 79523,71 | 238571,13 |
| 2 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена силиконового наколенника в протезах голени | 9 | 6280,80 | 56527,20 |
| 3 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена кисти косметической | 1 | 8132,10 | 8132,10 |
| 4 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена штрипки или капки | 6 | 294,26 | 1765,56 |
| 5 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена беззамкового лайнера в протезе голени | 6 | 12405,90 | 74435,40 |
| 6 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена чулка косметического в протезах голени и бедра | 8 | 1863,45 | 14907,60 |
| 7 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза.Замена подкладки в гильзе голени шинно-кожаного протеза голени | 1 | 2816,03 | 2816,03 |
| 8 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза.Замена щиколотки из алюминиевого сплава | 2 | 7389,49 | 14778,98 |
| 9 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена стопы | 2 | 3488,73 | 6977,46 |
| 10 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена стопы динамической | 1 | 16869,95 | 16869,95 |
| 11 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена адаптера в протезах нижних конечностей модульной конструкции | 1 | 8030,05 | 8030,05 |
| 12 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена пояса-крепления в протезе бедра | 3 | 4260,96 | 12782,88 |
| 13 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена вакуумного клапана | 3 | 3245,98 | 9737,94 |
| 14 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена протяжки для протеза бедра | 3 | 1097,95 | 3293,85 |
| 15 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза .Замена голеностопного шарнира в шинно-кожаном протезе | 1 | 2603,60 | 2603,60 |
| 16 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы бедра с лайнером | 1 | 94193,80 | 94193,80 |
| 17 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена стопы высокофункциональной | 2 | 129977,87 | 259955,74 |
| 18 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы бедра | 1 | 76851,79 | 76851,79 |
| 19 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена облицовки гильзы голени | 2 | 4758,95 | 9517,90 |
| 20 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена формообразующей косметической оболочки стопы | 2 | 15403,95 | 30807,90 |
| 21 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена крепления протеза верхней конечности типа "Уздечка" | 1 | 1822,72 | 1822,72 |
| 22 | 8-09-25 | ремонт протезов | Замена термолиновой гильзы бедра | 1 | 37129,09 | 37129,09 |
| 23 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена РСУ (гильзового адаптера) в протезах голени и бедра | 1 | 5941,94 | 5941,94 |
| 24 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы голени | 1 | 54200,60 | 54200,60 |
| 25 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена пояса № 655 кожаного узкого | 1 | 1633,30 | 1633,30 |
| 26 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена крепления типа “Уздечка” в протезах голени | 1 | 1179,93 | 1179,93 |
| 27 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена стопы углепластиковой | 1 | 44904,96 | 44904,96 |
| 28 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена стопы одноосной | 1 | 6813,20 | 6813,20 |
| 29 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена облицовки протеза бедра из пенополиуретана | 1 | 11562,12 | 11562,12 |
| 30 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена пояса №656 кожаного широкого | 1 | 2243,08 | 2243,08 |
| 31 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена кожаного вертлуга к поясу для деревянного протеза бедра | 1 | 273,71 | 273,71 |
| 32 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена ремня-подхвата в протезах бедра | 1 | 425,36 | 425,36 |
| 33 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена замкового лайнера в протезе голени | 2 | 34414,16 | 68828,32 |
| 34 | 8-09-25 | ремонт протезов | Ремонт протеза. Замена крепления Силезского | 1 | 1450,08 | 1450,08 |
| **Итого:** | | | | **73** | **х** | **1 181 965,27** |

Материалы, применяемые для ремонта протезов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи инвалида), с которой контактируют те или иные детали отремонтированных протезов при их нормальной эксплуатации; материалы разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При использовании отремонтированных протезов по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование отремонтированных протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при их эксплуатации.

Гарантийный срок на отремонтированные протезы устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи оказания услуги по ремонту протеза инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида и составляет не менее 1 (Одного) месяца.

Обеспечение ремонта, устранения недостатков при оказании услуг по ремонту протезов осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству оказанных услуг по ремонту протезов, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения инвалида обязан за счет собственных средств устранить выявленные недостатки или дефекты.

При передаче отремонтированных протезов необходимо проинформировать инвалидов о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта протезов и заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте оказания услуг по ремонту протезов.

Место выполнения работ – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Сроки завершения работ - 03 декабря 2018 года.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 85н [↑](#footnote-ref-1)