**1.Наименование объекта закупки:** Поставка в 2018 году автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации. Количество с АКПП- 3 штуки: с отсутствием левой нижней конечности или эквивалентным нарушением функций. Количество с МКПП- 2 штуки: с отсутствием обеих конечностей конечности или эквивалентным нарушением функций-1шт., с отсутствием левой нижней конечности или эквивалентным нарушением функций-1 шт.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.**

Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877; в редакции от 13.12.2016 (далее – ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили соответствуют требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 (в ред. От 21.12.2017) «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили соответствуют Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042 (в редакции от 31.12.2016. № 1581).

Автомобили легковые.

Автомобили новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

Автомобили 2018 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (с отсутствием левой нижней конечности или эквивалентным нарушением функций; без обеих конечностей или эквивалентным нарушением функций) по требованию Заказчика оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные органы управления (адаптированные органы управления) на автомобили изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные органы управления (адаптированные органы управления) на автомобили имеют сертификат соответствия и сертифицированы в составе машины.

Комплект документов на автомобили находится внутри автомобиля. Автомобили заправлены бензином, предусмотренным в одобрении транспортного средства, в объеме 5 литров.

Документы, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства, выдано в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений – правой ноги).

**Технические характеристики товара.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля  | М1 |
| 2 | Тип кузова | хэтчбек и/или седан и или универсал и или лифтбэк |
| 3 | Количество дверей | менее 4 |
| 4 | Экологический класс  | 5 |
| 5 | Колесная формула/ведущие колеса  | 4 х 2 / передние |
| 6 | Трансмиссия (тип)  | Автоматическая -3 шт. Механическая-2 шт. |
| 7 | Тип коробки передач  | с автоматическим управлением – 3 шт. с механическим управлением -2 шт. |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3  | Не менее 1500 |
| 9 | Оборудование автомобиля  | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 10 | Топливо | с октановым числом 95 |

**Качество Товара:**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011.

**Срок и объем предоставления гарантии на товар:**

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его потребителю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы, установлена гарантия в пределах 12 месяцев вне зависимости от пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой получателю при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо его официальным дилером в течение 30 рабочих дней с даты предъявления получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику или его официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих.