**ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ**

 Поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации (далее - автомобили, Товар).

 **Требования к условиям поставки**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2017 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног.) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям.**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

 **Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* гарантийный талон на автомобиль;

• паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* копия одобрения типа транспортного средства;
* копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

 **Требования к количеству товара**

 Количество поставляемых автомобилей с АМТ - 8 шт., в том числе:

- без правой ноги – 4 шт;

- без левой ноги – 2 шт;

- с обычным управлением – 2 шт.

 **Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек / не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 8 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

**Условия передачи и приемки автомобиля**

Передача автомобилей пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должна осуществляться в пределах г. Нальчик.

 **Место поставки автомобиля**

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.

 **Порядок формирования цены**

 Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 **Условия оплаты**

 Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара на основании счетов Поставщика, Актов поставки Товара (подписанного Заказчиком) с приложенными копиями Актов сдачи-приемки Товара и счетов фактур, Реестра выдачи Товара, а также по одному экземпляру на каждого Получателя: Акта сдачи - приемки Товара Получателем, Договора, копии Направления выданного Заказчиком, копии паспорта транспортного средства и накладных. После выполнения контрактных обязательств Стороны подписывают Акт выверки расчетов.

 Документы, необходимые для оплаты, представляются Заказчику не позднее 25 декабря 2018 года

**Обязательные условия**

 Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

* Акт сдачи-приемки Товара Получателем;
* Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля до даты поставки Заказчику.

 Поставка осуществляется на основании направления страховщика

**Срок поставки автомобилей: в течение пятнадцати дней с даты заключения контракта.**

 **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий
эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при
несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Требования к качеству товара**

 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара