Техническое задание

на поставку телевизоров с телетекстом для приема программ

со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов в 2018 году в количестве 150 штук

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание функциональных и технических характеристик | | |
| Максимальные и минимальные показатели | Показатели значения которых не могут изменяться | Количество (шт.) |
| Диагональ телевизора должна быть от 54 см. до 66 см. включительно (от 21” дюйма до 26”) | Телевизор мультисистемный жидкокристаллический с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, с пультом дистанционного управления, принимающий скрытые субтитры на русском языке.  Технические характеристики:  -телетекст с памятью не менее 10 страниц;  -наличие функции увеличения шрифта текста;  -формат изображения должен быть не менее 16:9;  -разрешение должно быть не менее 1920х1080 пикселей;  -поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM;  -количество принимаемых каналов не менее 30;  -обязательный прием сигналов телетекста Первого канала и ТВЦ, НТВ, «Культура»; «Россия», «Карусель»;  -наличие входов HDMI, аудиовход, композитный видео/аудио вход (RCA), компонентный видеовход (RCA);  - для приема сигнала эфирного цифрового телевидения наличие тюнера DVB-T2;  -режим звучания - стереомощность звука не менее 4 Вт;  -акустическая система - два динамика;  -наличие функции «таймера сна»;  -защита от детей, экранное меню на русском языке;  Телетекст по умолчанию должен работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке).  Телевизор укомплектован инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 150 |

**Требования к функциональным характеристикам товара.**

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны осуществлять прием телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию «Телетекст» в кадровом гасящем импульсе. Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888 системы «Телетекст».

**Наименование товара, работ, услуг**

Телевизоры с телетекстом - носители видеоинформации с субтитрами для инвалидов с нарушением слуховых функций. Телевизоры представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Требования к качеству товара.**

Корпус и экран телевизоров не должны иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными. Телевизоры с телетекстом в процессе эксплуатации должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию механических и климатических факторов, а также иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и т.п.), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров и при работе в условиях одной неисправностей.

Наличие регистрационного удостоверения для телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами обязательно.

**Требования к безопасности товара.**

Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости в соответствии ТР ТС 004/2011 Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.**

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

На каждом телевизоре должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества телевизоров с телетекстом**

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при поставке Получателям телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки Товара**

- предоставление инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное);

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре поставки территориального органа Фонда о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- отражение в акте передачи инвалидам технического средства реабилитации реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи или по месту нахождения поставщика;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

**Место  поставки товара:** по месту нахождения Поставщика, либо по месту жительства  (Получателя) инвалида Приморский край (г. Уссурийск, Уссурийский район, Хорольский район, Михайловский район, Октябрьский район, Пограничный район, Ханкайский район, г. Дальнереченск, г. Лесозаводск, Черниговский район, Спасск-Дальний, пгт. Лучегорск, Красноармейский район, Пожарский район, Кировский район, г. Владивосток, г. Артем, г. Большой Камень, п. Славянка, Хасанский район, Надеждинский район, г. Фокино, Находка, г. Партизанск, Партизанский район, Лазовский район, г. Дальнегорск, г. Арсеньев, п. Кавалерово, Тернейский район, Анучинский район, Ольгинский район).

**Поставка товара:** Получателям с даты подписания Контракта до 30 октября 2018 года должно быть поставлено - 50% Товара, а до 05 декабря 2018 года должно быть поставлено - 100% Товара.