**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Предмет закупки:**

Поставка монохромных многофункциональных устройств

для нужд Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов в 2018 году

1. **Количество, технические и функциональные характеристики товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Количество, шт. |
| 1 | Монохромное многофункциональное устройство  | - Тип: монохромное многофункциональное устройство.- Формат бумаги: А4, А5, А6, B5. - Максимальный формат бумаги: А4.- Скорость печати: не менее 40 страниц в минуту.- Разрешение печати: не менее 1200dpi.- Двусторонняя печать: должна быть- Минимальная плотность бумаги: не более 62 г/м2- Емкость входного лотка: не менее 600 листов.- Емкость выходного лотка: не менее 250 листов.- Время выхода первого отпечатка (ч/б): не более 6 секунд.- Пиковые нагрузки: не менее 150 000 отпечатков в месяц.- Разрешение сканирования (максимальное): не менее 600dpi.- Тип сканера: планшетный/протяжный.- Двустороннее сканирование: должно быть- Скорость сканирования: полноцветное и ч/б – не менее 25 оригиналов в минуту.- Формат файла при сканировании: одностраничный JPEG, одностраничный PDF, многостраничный PDF.- Сканирование с отправкой на: SMB, FTP.- Интерфейсы: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX- Должна быть совместимость с операционными системами: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10- ОЗУ: не менее 1024 Мб.- Габариты (Ш x В x Г): не более 500x600x500 мм- Источник питания: 220 - 240 В, 50/60 Гц  | 100 |

|  |
| --- |
| 1. **Условия поставки**
 |
| Поставка осуществляется: одной партией в рабочее время с 9-00 до 16-00 часов по московскому времени. Дата и время поставки должны согласовываться с Заказчиком не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты поставки.Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж осуществляется силами и за счет поставщика.Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при перевозке и надлежащем хранении. Каждая единица товар должна быть индивидуально упакована в транспортировочную коробку, обеспечивающую полную сохранность и предохранять Товар от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении. |
| 1. **Требования по сроку гарантий качества и безопасности товара**
 |
| Поставляемый Товар должен быть новым (не должен быть в употреблении, ремонте, не должен быть восстановлен, должна быть исключена замена составных частей товара или восстановление их потребительских свойств).Срок годности Товара должен составлять не менее 1 (одного) года с момента подписания товарной накладной.Поставщик должен обеспечить замену Товара в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем данного Товара.Поставляемый Товар должен быть зарегистрированных торговых марок.Поставщик должен гарантировать легальность производства и оборота товара на территории Российской Федерации.Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
| 1. **Условия оплаты**
 |
| Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара по безналичному расчету на основании счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной.Документы на оплату предоставляются по адресу Заказчика: РФ, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1 |