Описание объекта закупки

На выполнение работ для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами, протезно-ортопедическими изделиями

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект закупки | Описание функциональных и технических характеристик объекта закупки | Кол-во, (шт.) |
| 1. | Выполнение работ для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами, протезно-ортопедическими изделиями | Выполнение работ для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами бедра модульного типа. Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза: силиконовый чехол (2 штуки), система крепления KISS. Модуль коленный с EBS, многоосный с гидравлическим управлением фазы переноса. Регулировочно-соединительные устройства и несущие модули титановые, рассчитанные на вес пациента до 150 кг, поворотный РСУ. Стопа биомиметическая с гидравлической щиколоткой, торсионным амортизатором, ротатором и расщепленной пружиной мыска стопы для обеспечения превосходного согласования стопы с опорной поверхностью. Тип протеза: постоянный. | 1 |
| Итого | | | 1 |