Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка поручней** (**приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товара, работ, услуг | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | 32.50.22.129-00002085 | Поручень | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение Характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Поручни служат для удобства передвижения инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Поручни с приспособлением для крепления изготовлены из стальных нержавеющих труб | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | По краям трубы имеются отверстия под шурупы | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Поручни достаточно прочные, чтобы выдерживать массу пациента | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Длина поручня углового | ≥ 300 и ≤ 800 Миллиметр | Участник в закупке указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Покрытие поручней ровное, без пузырей и отслаиваний | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | На поручни нанесено противоскользящее порошковое покрытие | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Поручни устойчивы к дезинфицирующим растворам | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Комплектность: паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); гарантийный талон. | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | 1400 | шт. | 728,05 | 1 019 270,00 |
| 2 | 32.50.22.129-00002085 | Поручень | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Поручни служат для удобства передвижения инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Поручни с приспособлением для крепления изготовлены из стальных нержавеющих труб | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | По краям трубы имеются отверстия под шурупы | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Поручни достаточно прочные, чтобы выдерживать массу пациента | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Длина поручня | ≥ 300 и ≤ 1000  Миллиметр | Участник в закупке указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Покрытие поручней ровное, без пузырей и отслаиваний | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | На поручни нанесено противоскользящее порошковое покрытие | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Поручни устойчивы к дезинфицирующим растворам | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | Комплектность: паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); гарантийный талон. | Да | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | | 1500 | шт. | 615,04 | 922 560,00 |
| **ИТОГО:** | | | | **2900** |  |  | **1 941 830,00** |

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Материалы, из которых изготавливается опора в кровать, в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» не должны оказывать негативного биологического воздействия.

В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», опора в кровать и материалы, входящие в ее состав не должны иметь раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Опора в кровать и материалы, входящие в ее состав должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», с целью обеспечения безопасности их применения, не должны оказывать негативное санитарно-химическое и токсикологическое воздействие.

Опора в кровать должна изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам (ветеранам) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 29.11.2024.

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара (для возможности Заказчику провести выборочную приемку товара).

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт или замену Товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта или замены не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будет осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)