Приложение № 3 к Извещению

Описание объекта закупки

Поставка легковых автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания

ОКПД2: 29.10.59.390

КТРУ: не применяется

Срок поставки: со дня заключения Контракта по 30 октября 2024 года включительно.

Место поставки: Российская Федерация, по месту жительства Получателей в городах Сыктывкар,

Воркута.

Количество: 2 шт.

Модификация необходимых к поставке автомобилей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модификация поставляемых автомобилей: | Место поставки | Количество |
| Ручное управление (тип коробки передач с механическим управлением), модификация: без левой ноги. | г. Сыктывкар | 1 |
| Ручное управление (тип коробки передач с механическим управлением), модификация: без правой ноги. | г. Воркута | 1 |
| ИТОГО: | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики  | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | **седан, либо лифтбек, либо хэтчбек, либо универсал\* / не менее 4\*** |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 4 | Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная |
| 5 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Трансмиссия (тип) | Механическая |
| 8 | Тип коробки передач  | с механическим управлением  |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | **не менее 1500\*** |
| 10 | Оборудование автомобиля | транспортные средства, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, имеют адаптированные органы управления |
| 11 | Топливо | Бензин, предусмотренный в заключении типа ТС |

Гарантийный срок - 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.