**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**1.Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации – слуховых аппаратов в 2025 году

**2. Описание объекта закупки:**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара по КТРУ.ОКПД2КОЗ\*НКМИ | Характеристики Товара | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный  | КТРУ 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости, ОКПД2: 26.60.14.120КОЗ\*01.28.17.01.05НКМИ228560 |  | Диапазон частот слуховых аппаратов | не уже 0,1 – 6,0 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 60 | Шт. |
| Количество каналов цифровой обработки звука |  | ⩾8 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество программ прослушивания |  | ⩾4 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных |  | ⩾136 и⩽141 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление слуховых аппаратов |  | ⩾78 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Регулировка (ограничения) ВУЗД в каждом канале | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
|  | Диапазон регулятора громкости | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
|  | Режим телефонной катушки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
|  | Звуковой индикатор разряда батареи | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
|  | Переключение программ слухового аппарата | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | КТРУ 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости, ОКПД2: 26.60.14.120КОЗ\*01.28.17.01.06НКМИ228560 |  | Диапазон частот слуховых аппаратов | не уже 0,1 – 6,0 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 60 | Шт. |
| Количество каналов цифровой обработки звука |  | ⩾8 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество программ прослушивания |  | ⩾4 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных |  | ⩽134 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление слуховых аппаратов |  | ⩾61 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Регулировка (ограничения) ВУЗД в каждом канале | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
|  | Диапазон регулятора громкости | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
|  |  | Режим телефонной катушки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
|  | Звуковой индикатор разряда батареи | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
|  | Переключение программ слухового аппарата | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |
| ИТОГО |  |  | 120 | Шт. |

 *\*Примечание – КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы заказчика «Управление государственными закупками»*

 *В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения техническими средствами реабилитации.*

 В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» товар должен иметь регистрационные удостоверения.

**Требования к маркировке, упаковке:**

На Товар должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

**- к гарантии качества товара, работы, услуги:**

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

**- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:**

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

**- к гарантийному обслуживанию товара:** При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.