*Приложение № 2*

*к Извещению об открытом*

*аукционе в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Поставка легкового автомобиля, оборудованного специальным устройством управления (с ручным управлением) в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Модификация автомобиля* | *Описание функциональных и технических характеристик* | | *Кол-во, шт.* |
| *1* | *Автомобиль легковой, оборудованный специальным устройством (ручным управлением), для застрахованных лиц* ***с нарушениями функции левой ноги*** | ***Технические характеристики автомобиля*** | ***Значение*** | *1* |
| *Категория автомобиля* | *М1* |
| *Количество дверей* | *не менее 4* |
| *Колесная формула/ведущие колеса* | *4 х 2 / передние* |
| *Схема компоновки автомобиля* | *переднеприводная* |
| *Экологический класс* | *Не менее 2* |
| *Расположение двигателя* | *переднее поперечное* |
| *Тип двигателя* | *четырехтактный, бензиновый* |
| *Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3* | *не более 1600* |
| *Трансмиссия (тип)* | *механическая* |
| *Тип коробки передач* | *с механическим управлением* |
| *Оборудование автомобиля* | *в соответствии с подразделом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855* |
| *Топливо* | *бензин с октановым числом не*  *менее 95* |
|  | ***Итого*** |  |  | *1* |

*Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.*

*1. Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011)* *и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (далее – Постановление Правительства РФ от 12.05.2022 № 855).*

*2. Соответствие автомобиля и его компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.*

*3. Автомобиль должен соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014(КПЕС) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.*

*4. Автомобиль должен быть легковым.*

*5. Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.*

*6. Автомобиль должны быть не ранее 2024 года изготовления.*

*Автомобиль, предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций (левой ноги, правой ноги, обеих ног), по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).*

*7. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должен быть изготовлен и установлен, а также должен иметь сертификаты соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.*

*8. Комплекты документов на автомобиль должны находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или заключение об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.*

*9. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.*

*10. Качество и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011* *и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855.*

***Документы, подтверждающие соответствие автомобиля установленным требованиям:***

*1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011* *и/или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855.*

*2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги, правой ноги, обеих ног), если устройство ручного управления не сертифицировано в составе автомобиля.*

***Документы, передаваемые вместе с автомобилями:***

*- гарантийный талон на автомобиль;*

*- электронный паспорт транспортного средства на автомобиль;*

*- сервисная книжка;*

*- руководство по эксплуатации автомобиля;*

*- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);*

*- копия одобрения типа транспортного средства или заключение об оценке типа транспортного средства;*

*- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилем категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой и правой ноги; обеих ног), если устройство ручного управления не сертифицировано в составе автомобиля;*

*- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля;*

*- копии документов, подтверждающих качество поставляемого автомобиля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (сертификатов соответствия).*

***Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества автомобиля***

*1. Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.*

*2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.*

*3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.*

*4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке.*

*5. Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.*

*6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.*