**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона**

**Техническое задание на выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации - протезов верхних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы (изготовленного по индивидуальному заказу Изделия) Номер вида ТСР (Изделия)/КОЗ 1** | **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | | | **Описание работы (изготовленного по индивидуальному заказу изделия) в случае отсутствия такого описания в позиции по КТРУ3** | **Начальная цена единиц работ (изделия),**  **руб.** | **Срок службы**  **(лет)5** |
| **Наименование и код работы (изделия), по КТРУ/ОКПД24** | **Единица измерения объема выполняемой работы (изделия) при наличии по КТРУ** | **Описание работы, (изделия) при наличии такого описания в позиции по КТРУ (Классификация технических средств реабилитации (изделий)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** |
| **1** | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  (8-01-02)  03.28.08.01.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез кисти косметический. Состоит из кисти косметической из поливинилхлорида. Приемная гильза (при необходимости). Косметическая оболочка, заполненная композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя. Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти. Крепление при помощи шнуровки, застежек «молния», «контакт» (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 5 706,67 | Не менее 3 месяцев |
| **2** | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  (8-02-01)  03.28.08.02.01 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез кисти рабочий. Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопласт. Приемная гильза индивидуальная. Приемник для насадок. Комплект рабочих насадок, функциональные особенности: обеспечивают схват и удержание предметов, выполнение трудовых операций, осуществление самообслуживания в быту. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), манжета на предплечье, при помощи застежки «контакт», индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 48 700,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **3** | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  (8-01-02)  03.28.08.01.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез кисти косметический. Кисть косметическая силиконовая. Приемная гильза (при необходимости). Косметическая оболочка, заполненная композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя. Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти. Крепление на молнии.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 27 633,33 | Не менее 3 месяцев |
| **4** | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  (8-03-01)  03.28.08.03.01 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти. Искусственная кисть активная обеспечивает схват и удержание предметов. Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная. Приемная гильза (при необходимости). Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), манжета на предплечье, при помощи застежки «контакт», индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 146 246,67 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **5** | Протез предплечья активный (тяговый)  (8-03-02)  03.28.08.03.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез предплечья активный с тяговым управлением, кисть пластмассовая активная обеспечивает схват и удержание предметов. Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная. Лучезапястный узел с ротацией или лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Оболочка косметическая из ПВХ. Гильза индивидуальная одинарная или гильза индивидуальная составная (контактная и несущая) из слоистого пластика на основе связующих смол. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), манжета на плечо, замок полимерного чехла, в виде подмышечной петли из капроновой ленты с двумя тянками, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 74 333,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **6** | Протез предплечья активный (тяговый)  (8-03-02)  03.28.08.03.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез предплечья активный с тяговым управлением. Кисть активная, имеет металлический каркас, формообразующую оболочку, обеспечивает схват и удержание предметов. Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная. Лучезапястный узел с ротацией или лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Оболочка косметическая из ПВХ. Гильза индивидуальная одинарная или гильза индивидуальная составная (контактная и несущая) из слоистого пластика на основе связующих смол. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), манжета на плечо, замок полимерного чехла в виде подмышечной петли из капроновой ленты с двумя тянками, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 121 333,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **7** | Протез предплечья косметический  (8-01-03)  03.28.08.01.03 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез предплечья косметический. Кисть косметическая силиконовая обеспечивает компенсацию косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти. Лучезапястный узел с пассивной ротацией или лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Гильза предплечья одинарная или составная (контактная и несущая) из слоистого пластика на основе связующих смол. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), манжета на плечо, замок полимерного чехла, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 120 036,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **8** | Протез предплечья косметический  (8-01-03)  03.28.08.01.03 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез предплечья косметический. Кисть косметическая ПВХ обеспечивает компенсацию косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти. Лучезапястный узел с пассивной ротацией или лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Гильза индивидуальная одинарная или составная (контактная и несущая) из слоистого пластика на основе связующих смол. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), манжета на плечо, замок полимерного чехла, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 71 366,67 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **9** | Протез предплечья рабочий  (8-02-02)  03.28.08.02.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез предплечья рабочий. Гильза предплечья индивидуальная из слоистого пластика на основе связующих смол. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), манжета на плечо, замок полимерного чехла, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА). Приемник для насадок. Комплект рабочих насадок, функциональные особенности: обеспечивают схват и удержание предметов, выполнение трудовых операций, осуществление самообслуживания в быту.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 32 840,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **10** | Протез предплечья рабочий  (8-02-02)  03.28.08.02.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез предплечья рабочий. Гильза предплечья индивидуальная из кожи. Крепление гильзой плеча, соединенной с гильзой предплечья двухсторонними металлическими шинами с шарниром. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), манжета на плечо, замок полимерного чехла, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА). Приемник для насадок. Комплект рабочих насадок, функциональные особенности: обеспечивают схват и удержание предметов, выполнение трудовых операций, осуществление самообслуживания в быту.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 68 606,67 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **11** | Протез предплечья с микропроцессорным управлением  (8-04-02)  03.28.08.04.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез предплечья с микропроцессорным управлением. Индивидуальная приемная гильза из слоистых пластиков, крепление за счет формы полости приемной гильзы. Несущая гильза из литьевого слоистого пластика. Две пробные гильзы. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Искусственная кисть (функциональный захват) с электроприводом. Две косметические оболочки. Лучезапястный узел с пассивной ротацией. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), манжета на предплечье, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 699 466,67 | Не менее 3 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **12** | Протез плеча косметический  (8-01-04)  03.28.08.01.04 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез плеча косметический. Кисть косметическая силиконовая обеспечивает компенсацию косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Гильза плеча индивидуальная, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира. Крепление протеза: подмышечной петлей из капроновой ленты, анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), замок полимерного чехла, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 105 066,67 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **13** | Протез плеча косметический  (8-01-04)  03.28.08.01.04 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез плеча косметический. Кисть косметическая из ПВХ, обеспечивает компенсацию косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира. Гильза плеча индивидуальная, одинарная или составная (контактная и несущая) (определяется о медицинским и социально-бытовым показателям Получателя), из слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление протеза: подмышечной петлей из капроновой ленты, анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), замок полимерного чехла, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 81 860,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **14** | Протез плеча рабочий  (8-02-03)  03.28.08.02.03 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез плеча рабочий. Гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе связующих смол. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), замок полимерного чехла, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА). Приемник для насадок. Комплект рабочих насадок, функциональные особенности: обеспечивают схват и удержание предметов, выполнение трудовых операций, осуществление самообслуживания в быту. Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 94 813,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года)) |
| **15** | Протез плеча рабочий  (8-02-03)  03.28.08.02.03 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез плеча рабочий. Гильза индивидуальная из кожи**.** Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), замок полимерного чехла, индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА). Приемник для насадок. Комплект рабочих насадок, функциональные особенности: обеспечивают схват и удержание предметов, выполнение трудовых операций, осуществление самообслуживания в быту. Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире, локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 95 860,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **16** | Протез плеча активный (тяговый)  (8-03-03)  03.28.08.03.03 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез плеча активный с тяговым управлением. Гильза плеча индивидуальная из слоистого пластика на основе связующих смол. Вкладные элементы (при необходимости): вкладная гильза из вспененных полимеров. Кисть пластмассовая, активная, обеспечивает схват и удержание предметов. Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная. Лучезапястный узел с ротацией или лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира. Крепление протеза: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), замок полимерного чехла, в виде подмышечной петли из капроновой ленты с эластичными оттяжками для удержания протеза и двумя приводными тягами,индивидуальное (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА).  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 120 653,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **17** | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  (8-01-02)  03.29.08.01.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Изготовление кисти косметической силиконовой с нейлоновой армирующей сеткой, усовершенствованная. Состоит из формообразующей кисти и косметической оболочки или косметической оболочки на молнии. Крепление индивидуальное за счет конфигурации внутренней полости при помощи застежки. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показаний Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. | 41 133,33 | Не менее 3 месяцев |
| **18** | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  (8-02-01)  03.29.08.02.01 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | При изготовлении протеза кисти рабочего используется материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе связующих смол, из листового термопласта. Приемная гильза индивидуальная с мягкой кожаной манжеткой на предплечье или без нее. Комплект полуфабрикатов, в том числе рабочие насадки к рабочим протезам. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показаний Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. | 48 700,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **19** | Протез предплечья косметический  (8-01-03)  03.29.08.01.03 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Изготовленная кисть косметическая, силиконовая, крепление индивидуальное, подгоночное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Гильза предплечья составная, неспадающая, из слоистого пластика на основе связующих смол. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показаний Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. | 120 113,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **20** | Протез предплечья активный (тяговый)  (8-03-02)  03.29.08.03.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Изготовленный протез предплечья активный (тяговый)- пластмассовый с тяговым управлением, кисть пластмассовая активная с пассивной ротацией. Оболочка косметическая ПВХ/пластизоль, оболочка косметическая силиконовая. Гильза индивидуальная одинарная или гильза индивидуальная составная из слоистого пластика на основе связующих смол, из листового термопласта, кожи. Крепление индивидуальное, подгоночное, функциональное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показаний Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. | 121 500,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **21** | Протез предплечья рабочий  (8-02-02)  03.29.08.02.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | При изготовлении протеза предплечья рабочего используется гильза предплечья индивидуальная из слоистого пластика на основе связующих смол, из листового термопласта, кожи. Комплект полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья, в том числе рабочие насадки к рабочим протезам. Крепление индивидуальное, с использованием кожаных полуфабрикатов, подгоночное. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показаний Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. | 68 626,67 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **22** | Протез предплечья с внешним источником энергии  (8-04-02)  03.29.08.04.02 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Изготовление протеза предплечья с внешним источником энергии, активного, состоящего из неспадающей индивидуальной приемной гильзы (из слоистых пластиков), несущей гильзы (из литьевого слоистого пластика). Две пробные гильзы из термопластичных полимерных материалов. Искусственная кисть (функциональный захват) с электроприводом. Оболочка косметическая силиконовая. -Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показаний Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. | 738 880,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **23** | Протез плеча косметический  (8-01-04)  03.29.08.01.04 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | При изготовлении протеза плеча косметического используется гильза плеча индивидуальная на длинную культю. Материал гильзы: слоистый пластик на основе связующих смол. Гильза предплечья изготовлена из слоистого пластика на основе связующих смол. Узел «локоть – предплечье» без фиксации, выполнен с помощью металлических шин. Кисть косметическая силиконовая с формообразующей арматурой в пальцах. Крепление выполнено в виде подмышечной петли из капроновой ленты с клапанами и эластичными оттяжками для удержания протеза. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показаний Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. | 105 133,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **24** | Протез плеча активный (тяговый)  (8-03-03)  03.29.08.03.03 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Изготовление протеза плеча активного, пластмассового с тяговым управлением. Кисть пластмассовая, активная с пассивной ротацией. Узел локоть-предплечье с замком в шарнире и пассивной ротацией плеча. Оболочка косметическая ПВХ, оболочка косметическая силиконовая. Гильза плеча индивидуальная одинарная или составная из слоистого пластика на основе связующих смол или листового термопласта. Косметическая облицовка трикотином или кожей. Крепление индивидуальное, подгоночное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показаний Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. | 120 633,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **25** | Протез плеча рабочий  (8-02-03)  03.29.08.02.03 | 32.50.22.121 Протезы внешние | - | - | Протез плеча рабочий изготавливается из гильзы индивидуальной составной или одинарной, из листового термопласта, из слоистого пластика на основе связующих смол, кожи. Комплект полуфабрикатов к рабочим протезам плеча, в том числе рабочие насадки. Крепление индивидуальное, подгоночное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показаний Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. | 95 826,67 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| **Начальная сумма цен единиц работ** | | | | | | **3 375 069 руб. 33 коп.** | |
| **Максимальное значение цены контракта** | | | | | | **1 480 000 руб. 00 коп.** | |

Протез верхней конечности (далее-изделие)– техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Обеспечение изделиями включает прием заказов, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выдача Изделий осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие Изделий (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Приемные гильзы и крепления не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека разрешены к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Узлы протезов стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Протезы верхних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (настоящий стандарт не распространяется на рабочие протезы и приспособления для самообслуживания).

Место выполнения работ: РФ, по месту выполнения работ (изготовления изделий с учетом индивидуальных обмеров Получателя). Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, обучение пользованию, выдача результатов выполненных работ (изготовленного по индивидуальному заказу Изделия) осуществляется в стационарных пунктах, организованных Исполнителем в г. Кирове (по согласованию Заказчика и Исполнителя стационарные пункты могут быть организованы в районах Кировской области), либо по месту жительства Получателей, по согласованию Исполнителя с Получателями.

Срок выполнения работ (завершения обеспечения Получателей Изделиями) – c момента заключения Контракта Сторонами по 30.09.2024 г.

Гарантийный срок со дня подписания Получателем Акт сдачи-приемки Работ:

протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти – 2 месяца,

протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, протез предплечья активный (тяговый), протез предплечья косметический, протез предплечья рабочий, протез плеча косметический, протез плеча рабочий, протез плеча активный (тяговый) - 12 месяцев,

протез предплечья с микропроцессорным управлением - 24 месяца.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

2 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3 В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.

4 При отсутствии в каталоге товара, работы, услуги соответствующей позиции, Заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ. В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.

5 В соответствии с Приказом Минтруда России от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.