Приложение №1 к Извещению

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению чехлов на верхние конечности в целях социального обеспечения граждан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | 80 | шт | характеристики | качественная | Чехлы на культи обладают терапевтическим эффектом и эффективно защищают кожу от воспалений и потертостей, препятствуют появлению неприятного трения кожи. Чехлы хлопчатобумажные выполняют следующие функции:- впитывают пот;- увеличивают комфорт при пользовании протезом | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | 40 | шт | характеристики | качественная | Чехлы на культи обладают терапевтическим эффектом и эффективно защищают кожу от воспалений и потертостей, препятствуют появлению неприятного трения кожи. Чехлы хлопчатобумажные выполняют следующие функции:- впитывают пот;- увеличивают комфорт при пользовании протезом | Значение хар-ки не может меняться |
| 3 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.190 | 50 | шт | характеристики | качественная | Чехлы на культи обладают терапевтическим эффектом и эффективно защищают кожу от воспалений и потертостей, препятствуют появлению неприятного трения кожи.Чехлы полимерные выполняют следующие функции:- обеспечивают надежное крепление протеза конечности на культе;- увеличивают комфорт при пользовании протезом. | Значение хар-ки не может меняться |
| 4 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | 32.50.23.190 | 70 | шт | характеристики | качественная | Косметическая оболочка на протез верхней конечности имитирует кожный покров и цвет, приближенный к естественным. Крепление оболочки надежное и не вызывает ее повреждений и разрывов при эксплуатации, подбирается индивидуально для каждого инвалида | Значение хар-ки не может меняться |

**Требования к качеству работ**

Чехлы соответствовуют требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания.

 *Подрядчик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе обработки выданных Получателям направлений на получение Изделия (принятие направления в работу, начало изготовления Изделия, выдача Изделия и т.д.).*

**Требования к безопасности работ.**

При использовании изделий по назначению они не создают угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия, упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях.

Материалы (сырье), применяемые для изготовления изделий разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.