Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Техническое задание

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Поставка легковых автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания.

Срок поставки: со дня заключения Контракта до 30 ноября 2024 года

Место поставки: Российская Федерация, по месту жительства застрахованных в г. Сыктывкар; г. Печора;.

Количество: 3 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 371 000,00 рублей.

Модификация необходимых к поставке автомобилей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модификация поставляемых автомобилей: | Место поставки | Количество |
| Ручное управление (тип коробки передач с автоматическим управлением) модификация: без обеих ног | г. Сыктывкар | 1 |
| Ручное управление, тип коробки передач с автоматическим управлением, модификация: без правой ноги | г. Сыктывкар | 1 |
| Ручное управление, тип коробки передач с автоматическим управлением, модификация: без правой ноги; | г. Печора | 1 |
| ИТОГО: | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики  | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан, либо лифтбек, либо хэтчбек, либо универсал / не менее 4 |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 4 | Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная |
| 5 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Трансмиссия (тип) | Гидромеханическая |
| 8 | Тип коробки передач  | с автоматическим управлением |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 |
| 10 | Оборудование автомобиля | транспортные средства, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, имеют адаптированные органы управления  |
| 11 | Топливо | Бензин, предусмотренный в заключении об оценке типа ТС или одобрении типа ТС |

Гарантийный срок - 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

Исп. главный специалист-эксперт

отдела организации страхования

профессиональных рисков Т.П. Данилова