**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.**

**№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЗКЭФ.64/24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации (телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см) для обеспечения ими в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.  Телевизор должен быть жидкокристаллическим.  **Технические характеристики:**   * диагональ телевизора не менее 80 см (не менее 32 дюйма) (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); * формат экрана 16:9; * частота обновления не менее 50 Гц (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); * класс энергетической эффективности «А» и выше (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); * поддержка стандартов DVB – T2; DVB – C; * количество принимаемых каналов не менее 30 (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); * телетекст с памятью не менее 10 страниц (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); * наличие разъемов для наушников; * мощность звука не менее 2 Вт (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); * акустическая система не менее одного динамика (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).   Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»).  Меню должно быть на русском языке.  Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 150 |
| Итого: |  | **150** |

**Соответствие требованиям к безопасности, экологической безопасности товара**

Телевизоры должны соответствовать требованиям: Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51265-2021 "Приборы, аппараты и оборудование бытовые реабилитационные. Общие технические требования"; Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

В соответствии с п.п. а п.7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для бытовых энергопотребляющих устройств (телевизоров) должно быть указано наличие класса энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов (А,В). Требования к безопасности товара. Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости.

Корпус и экран телевизоров не должны иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными.

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

- информацию о сертификации (при наличии).

Установка, настройка и обучение инвалидов правилами пользования телетекстом осуществляется Поставщиком.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

**Гарантийный срок** должен составлять не менее 24 месяцев.

**Срок пользования** Товаром не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.

**Место поставки:** Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Иркутской области право выбора одного из способов получения Товара (по месту жительства Получателя, в пунктах выдачи).

Информация для переноса выше указанных характеристик в оцифрованный формат для размещения структурированного описания объекта закупки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Наименование характеристики](http://10.225.30.24/) | [Тип характеристики](http://10.225.30.24/) | **Значение** | [Единица измерения (по ОКЕИ)](http://10.225.30.24/) | [Диапазон от](http://10.225.30.24/) | [Диапазон до](http://10.225.30.24/) | [Инструкция по заполнению характеристик в заявке](http://10.225.30.24/) |
| Описание 1 | Качественная | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Экран | Качественная | Жидкокристаллический | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диагональ телевизора | Количественная | - | Сантиметр | Больше или равно  80 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Формат экрана | Качественная | 16:9 |  | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Частота обновления | Количественная | - | Герц | Больше или равно 50 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Класс энергетической эффективности | Качественная | «А» и выше |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Описание 2 | Качественная | Поддержка стандартов DVB-T2; DVB-C | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество принимаемых каналов | Количественная | - | Канал | Больше или равно  30 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Память страниц телетекста | Количественная | - | Условная штука | Больше или равно 10 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Разъём для наушников | Качественная | Наличие | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мощность звука | Количественная | - | Ватт | Больше или равно 2 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Акустическая система (динамики) | Количественная | - | Штука | Больше или равно  1 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Описание 3 | Качественная | Телевизоры с телетекстом обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). Меню на русском языке. Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке." |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |