|  |
| --- |
| **Описание объекта закупки****на поставку автомобилей получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году** |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **01.29.24.03.03**Автомобиль с адаптированными органами управлениябез участия левой ноги | 29.10.59.390 | 1 | штука | Категория автомобиля | качественная | М 1 |  | Значение характеристики не может меняться |
| Тип кузова | качественная | седан |  | Значение характеристики не может меняться |
| Количество дверей | количественная | ≥ | 4 | штуки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Экологический класс | количественная | ≥ | 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула/ведущие колеса | качественная | 4 x 2/ передние |  | Значение характеристики не может меняться |
| Схема компоновки автомобиля | качественная | переднеприводная |  | Значение характеристики не может меняться |
| Расположение двигателя | качественная | переднее поперечное |  | Значение характеристики не может меняться |
| Тип двигателя | качественная | четырехтактный, бензиновый |  | Значение характеристики не может меняться |
| Мощность двигателя | количественная | ≥ | 70 | кВТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Трансмиссия (тип) | качественная | механическая |  | Значение характеристики не может меняться |
| Тип коробки передач | качественная | механическая с ручным управлением |  | Значение характеристики не может меняться |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | количественная | ≥ | 1500 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо: бензин с октановым числом | количественная | ≥ | 95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | качественная | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855  |  | Значение характеристики не может меняться |
| дополнительно | качественная | Автомобиль должен быть предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями (без левой ноги), оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления) |  | Значение характеристики не может меняться |
| 2 | **01.29.24.02.03**Автомобиль с адаптированными органами управлениябез участия правой ноги  | 29.10.59.390 | 1 | штука | Категория автомобиля | качественная | М 1 |  | Значение характеристики не может меняться |
| Тип кузова | качественная | седан |  | Значение характеристики не может меняться |
| Количество дверей | количественная | ≥ | 4 | штуки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Экологический класс | количественная | ≥ | 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула/ведущие колеса | качественная | 4 x 2/ передние |  | Значение характеристики не может меняться |
| Схема компоновки автомобиля | качественная | переднеприводная |  | Значение характеристики не может меняться |
| Расположение двигателя | качественная | переднее поперечное |  | Значение характеристики не может меняться |
| Тип двигателя | качественная | четырехтактный, бензиновый |  | Значение характеристики не может меняться |
| Мощность двигателя | количественная | ≥ | 70 | кВТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Трансмиссия (тип) | качественная | механическая |  | Значение характеристики не может меняться |
| Тип коробки передач | качественная | механическая с ручным управлением |  | Значение характеристики не может меняться |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | количественная | ≥ | 1500 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо: бензин с октановым числом | количественная | ≥ | 95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | качественная | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855  |  | Значение характеристики не может меняться |
| дополнительно | качественная | Автомобиль должен быть предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями (без правой ноги), оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления) |  | Значение характеристики не может меняться |

**Требования к условиям поставки.**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/ или Постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия".

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Качество, безопасность, маркировка и комплектность поставляемых и выдаваемых Получателям автомобилей должны соответствовать государственному стандарту "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесное транспортное средство. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".

Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не ранее 2024 года изготовления, свободными от прав третьих лиц.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям.**

Одобрение типа транспортных средств, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.2011 или заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия".

**Документы, передаваемые вместе с Товаром.**

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства со статусом «Действующий»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног), если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара.**

 Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю. В соответствии с сервисной книжкой на отдельные комплектующие и изделия установлена гарантия 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

**Требования к качеству, упаковке и отгрузке Товара.**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/20112011 и/или Постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия", ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки". При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар, надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.